ГОСТ 19472-88
 
Группа Э00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
 
 Термины и определения
 
 National automatic telephone communication system. Terms and definitions 

МКС 01.040.33
          33.040.35
 ОКСТУ 6601 
Дата введения 1990-01-01

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи СССР
 
РАЗРАБОТЧИКИ
 
О.Н.Иванова, д-р техн. наук (руководитель темы); А.П.Пшеничников, канд. техн. наук (руководитель работ); О.М.Денисьева, канд. техн. наук (ответственный исполнитель); Е.Н.Харитонова; И.Р.Серегина; З.А.Красавина; Е.С.Дубынина
 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.88 N 3764
 
3. ВЗАМЕН ГОСТ 19472-80; ГОСТ 18490-85
 
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка 	Номер пункта, подпункта, приложения, перечисления, термина
 	
ГОСТ 15845-80 	Т.350
 	
ГОСТ 21835-84 	Вводная часть
 	
ГОСТ 22348-86 	Вводная часть

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
 
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области общегосударственной автоматизированной телефонной связи.
 
Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
 
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 22348 и ГОСТ 21835.
 
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.
 
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
 
Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".
 
2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл.1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
 
2.2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
 
2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.
 
2.4. В табл.1 в качестве справочных приведены эквиваленты на английском языке для ряда стандартизованных терминов.
 
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках приведены в табл.2-3.
 
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Таблица 1
 		
Термин 	Определение

 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
 	
1. Общегосударственная система автоматизированной телефонной связи 
National automatic telephone communication system 
	Комплекс технических средств и совокупность определенных принципов построения, систем нумерации, сигнализации, учета стоимости, тарификации, эксплуатации, обслуживания и управления общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети
 	
2. Общегосударственная автоматически коммутируемая телефонная сеть 
ОАКТС 	Общегосударственная телефонная сеть, представляющая собой совокупность автоматических телефонных станций, коммутационных узлов, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских устройств для обеспечения потребности населения, учреждений, организаций и предприятий в автоматизированной телефонной связи
 	
3. Телефонная связь
 
Telephony 	Вид электросвязи, обеспечивающий передачу сигналов, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой частот между абонентами и (или) операторами
 	
4. Средства телефонной связи
 
Telephone communication resources
 	Технические устройства, в основу функционирования которых положены принципы телефонной связи 	
5. Соединительный путь
 
Communication path 	Совокупность линий, каналов вторичной сети связи, комплектов коммутационной станции и точек коммутации коммутационного поля, образованная на время передачи информации
 	
6. Пространственный канал 
вторичной сети
 
Space channel
 	Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется непрерывно во времени 	
7. Временной канал вторичной сети
 
Timedividing channel 	Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется в специально отведенные дискретные интервалы времени
 	
8. Коммутация в сетях связи
 
Switching at the network
 	Процесс образования соединительного пути для передачи информации при помощи технических средств 	
9. Коммутационная станция
 
Switching exchange 	Совокупность технических средств связи, обеспечивающая коммутацию абонентских, соединительных линий, каналов вторичной сети ЕАСС при осуществлении оконечных и транзитных телефонных соединений.
 
Примечание. В зависимости от вида передаваемой информации коммутационной станции присваивается название: телефонная, телеграфная и др. станции

10. Коммутационная система
 
Switching system 	Совокупность управляющих устройств, коммутационного поля и станционных и линейных комплектов для построения коммутационных станций и узлов вторичных сетей ЕАСС.
 
Примечание. В зависимости от типа коммутационных приборов и управляющих устройств различают: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные и другие коммутационные системы

 ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ, СТАНЦИИ, УЗЛЫ, ЛИНИИ И КАНАЛЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
	
11. Телефонная сеть
 
Telephone network 	Вторичная сеть ЕАСС, предназначенная для передачи сигналов электросвязи, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой частот
 	
12. Цифровая телефонная сеть
 
Digital telephone network
 	Телефонная сеть, обеспечивающая передачу цифровых сигналов электросвязи, отображающих речь 	
13. Аналоговая телефонная сеть
 
Analog telephone network
 	- 	
14. Аналого-цифровая телефонная сеть
 
Analog to digital telephone network
 	- 	
15. Междугородная телефонная сеть
 
Междугородная сеть
 
Trunk telephone network
 	Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, телефонных узлов автоматической коммутации и каналов телефонной сети, соединяющих их между собой, и обеспечивающая телефонной связью абонентов различных зон нумерации 
	
16. Зоновая телефонная сеть
 
ЗТС
 
Zone telephone network
 	Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность внутризоновой и местных телефонных сетей, расположенных в зоне нумерации 	
17. Зона нумерации телефонной сети
 
Зона нумерации
 
Telephone network numbering zone
 	Часть территории страны, на которой оконечные абонентские устройства телефонной сети имеют единую семизначную нумерацию 	
18. Внутризоновая телефонная сеть
 
Внутризоновая сеть
 
Interzone exchange network
 	Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность расположенных в зоне нумерации автоматических междугородных телефонных станций, а также линий, каналов телефонной сети, предназначенная для обеспечения всеми видами телефонной связи абонентов различных местных телефонных сетей данной зоны, а также установления междугородных соединений
 	
19. Местная телефонная сеть
 
Местная сеть
 
Local exchange network 	Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность коммутационных узлов, телефонных станций, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских телефонных устройств, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города и сельского района
 	
20. Городская телефонная сеть
 
ГТС
 
Public telephone network
 	Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города 	
21. Сельская телефонная сеть
 
СТС
 
Rural telephone network
 	Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов сельского района 	
22. Комбинированная телефонная сеть 	Местная телефонная сеть, представляющая собой совокупность средств телефонной связи ГТС и СТС для обеспечения телефонной связью абонентов административного центра и сельских районов
 	
23. Районированная телефонная сеть
 
Multiexchange network
 	Телефонная сеть, состоящая из нескольких телефонных районов 	
24. Нерайонированная телефонная сеть
 
Single-exchange network
 	Телефонная сеть, имеющая одну телефонную станцию 	
25. Телефонный район
 
Central office area 	Часть местной телефонной сети, состоящая из одной телефонной станции, в которую включены телефонные подстанции, учрежденческо-производственные телефонные станции, линии, каналы телефонной сети, а также оконечные абонентские телефонные устройства
 	
26. Узловой телефонный район
 
Junction area
 	Совокупность телефонных районов, входящее сообщение к которым проходит через соответствующий телефонный узел 	
27. Телефонная станция
 
Telephone exchange
 	Коммутационная станция, предназначенная для обеспечения абонентов телефонной связью 	
28. Ручная телефонная станция
 
РТС
 
Manual exchange
 	- 	
29. Автоматическая телефонная станция
 
АТС
 
Automatic exchange
 	Телефонная станция, обеспечивающая автоматическое установление телефонных соединений и разъединений 	
30. Цифровая автоматическая телефонная станция
 
ЦАТС
 
Digital automatic exchange
 	Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая коммутацию при помощи цифровых сигналов электросвязи 	
31. Междугородная телефонная станция
 
МТС
 
Trunk exchange
 	Телефонная станция, обеспечивающая установление внутризоновых и междугородных соединений 	
32. Автоматическая междугородная телефонная станция
 
АМТС
 
Automatic trunk exchange
 	- 	
33. Районная автоматическая телефонная станция
 
РАТС
 	Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов одного телефонного района 	
34. Городская телефонная станция
 
Local exchange
 	Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов города 	
35. Учрежденческо-производственная телефонная станция
 
УПТС
 
Private exchange
 	Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов учреждения или предприятия.
 
Примечание. В зависимости от места УПТС на сети она может выполнять функции ЦС, УС, ОС   	
36. Центральная телефонная станция
 
ЦС
 
Central exchange 	Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов районного центра между собой и с абонентами различных сельских населенных пунктов района, транзитные соединения абонентов оконечных и узловых телефонных станций этой сельской телефонной сети, а также установление внутризоновых и междугородных соединений
 	
37. Узловая телефонная станция
 
УС
 
Tandem exchange 	Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта между собой и с абонентами оконечных телефонных станций, включенных в эту станцию, транзитные соединения, а также установление соединений с центральной телефонной станцией административного района
 	
38. Оконечная телефонная станция
 
ОС
 
Terminal exchange
 	Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта, а также установление соединений с центральной или узловой телефонной станциями 	
39. Телефонная подстанция 
ПС
 
Subexchange
 	Часть оборудования телефонной станции, расположенная в месте концентрации группы абонентов, обеспечивающая их телефонную связь 	
40. Опорная станция местной телефонной сети
 	Телефонная станция, в которую включены телефонные подстанции 
	
41. Оконечно-транзитная станция междугородной телефонной сети 	Телефонная станция, выполняющая функции автоматической междугородной телефонной станции и телефонного узла автоматической коммутации
 	
42. Опорно-транзитная станция местной телефонной сети
 	Телефонная станция, выполняющая функции районной автоматической телефонной станции и телефонного узла 
	
43. Телефонный узел
 
ТУ
 
Switching entity
 	Коммутационный узел, обеспечивающий установление транзитных соединений между телефонными станциями 	
44. Телефонный узел автоматической коммутации
 
УАК
 
Automatic switching entity
 	Телефонный узел междугородной телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений 	
45. Телефонный узел входящего сообщения
 
УВС
 
Incoming information switching entity
 	Телефонный узел местной телефонной сети, обеспечивающий объединение потоков входящих сообщений от телефонных станций сети и распределение этих потоков к телефонным станциям одного узлового района 	
46. Телефонный узел входящего междугородного сообщения
 
УВСМ
 
Trunk incoming information switching entity
 	Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки входящих междугородных сообщений от междугородных телефонных станций зоны нумерации телефонной сети и распределяющий их к станциям одного узлового телефонного района 	
47. Телефонный узел исходящего сообщения
 
УИС
 
Outgoing information switching entity
 	Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки исходящих сообщений группы телефонных станций сети или станций одного узлового телефонного района и распределяющий их к узлам входящего сообщения или группам телефонных станций 	
48. Телефонный узел заказно-соединительных линий
 
УЗСЛ 	Телефонный узел городской телефонной сети, объединяющий потоки исходящих междугородных сообщений, поступающих по заказно-соединительным линиям телефонной сети от группы телефонных станций этой сети и передающий их на междугородную телефонную станцию
 	
49. Телефонный узел исходящего-входящего сообщения
 
УИВС
 	Телефонный узел городской телефонной сети, в котором объединяются функции телефонных узлов исходящего и входящего сообщений 	
50. Узел обходных связей
 
УОС
 	Телефонный узел городской телефонной сети, предназначенный для организации обходных путей в районированной телефонной сети 	
51. Узел сельско-пригородной связи
 
УСП
 	Телефонный узел исходящего-входящего сообщения, через который осуществляется связь включенных в него телефонных станций сельских и городских телефонных сетей
 	
52. Телефонный узел специальных служб
 
УСС
 	Телефонный узел местной телефонной сети, распределяющий потоки сообщений от телефонных станций и узлов к справочным, заказным и экстренным службам 
	
53. Автоматическая телефонная станция (узел) декадно-шаговой системы
 
Decade step-by-step exchange (entity)
 	Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на декадно-шаговых искателях, а управляющие устройства - на электромагнитных реле 	
54. Автоматическая телефонная станция (узел) координатной системы
 
Crossbar exchange (entity)
 	Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на многократных координатных соединителях, а управляющие устройства - на электромагнитных реле с использованием полупроводниковых приборов 
	
55. Автоматическая телефонная станция (узел) квазиэлектронной системы
 
Quasielectronic exchange (entity) 	Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на малогабаритных коммутационных приборах связи, а управляющие устройства - электронные.
 
Примечание. Коммутационная система может быть реализована на герконах, ферридах, гезаконах, мини-МКС и других

56. Автоматическая телефонная станция (узел) электронной системы
 
Electronic exchange (entity) 	Автоматическая телефонная станция (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электронных приборах.
 
Примечание. Электронная автоматическая коммутационная станция может осуществлять коммутацию аналоговых или (и) цифровых каналов.

57. Автоматическая телефонная станция (узел) релейной системы
 
Relay exchange (entity)
 	Автоматическая телефонная станции (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электромагнитных реле 	
58. Соединительная линия телефонной сети
 
СЛ
 
Telephone network connecting line
 	Линия телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой и подстанцию с опорной станцией местной телефонной сети 	
59. Междугородная соединительная линия телефонной сети
 
СЛМ
 
Telephone network trunk connecting line
 	Линия телефонной сети для связи междугородной телефонной станции с телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел входящего междугородного сообщения 	
60. Заказно-соединительная линия телефонной сети
 
ЗСЛ
 
Telephone network trunk-record junction circuit
 	Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линий, предназначенная для заказа и ведения междугородных разговоров 	
61. Заказная линия телефонной сети
 
ЗЛ
 
Telephone network record operator’s line
 	Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линий, предназначенная для заказа международных разговоров 	
62. Абонентская линия телефонной сети
 
АЛ
 
Telephone network customer line
 	Линия телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское телефонное устройство с телефонной станцией 	
63. Пучок линий (каналов) телефонной сети
 
Telephone network circuit group
 	Группа линий (каналов) с одинаковыми функциями, обслуживающих нагрузку от определенных источников телефонной нагрузки 	
64. Доступность к пучку линий (каналов) телефонной сети
 
Доступность
 
Availability to telephone network circuit group
 	Число линий (каналов) телефонной сети, каждая из которых доступна каждому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля 	
65. Полнодоступный пучок линий (каналов) телефонной сети
 
Полнодоступный пучок линий (каналов)
 
Ндп. Равнодоступный пучок линий (каналов)
 
Full-available telephone network circuit group
 	Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому равна числу линий (каналов) в пучке 	
66. Неполнодоступный пучок линий (каналов) телефонной сети
 
Неполнодоступный пучок линий (каналов)
 
Ндп. Неравнодоступный пучок линий (каналов)
 
Limited-available telephone network circuit group
 	Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому меньше числа линий (каналов) пучка 	
67. Кроссировочный коэффициент пучка линий (каналов) телефонной сети
 
Ндп. Коэффициент уплотнения
 
Кроссировочное отношение
 
Circuit group telephone network cross-patching factor
 	Отношение общего числа выходов нагрузочных групп коммутационного поля к числу линий (каналов) в пучке линий (каналов) телефонной сети 	
68. Пропускная способность пучка линий (каналов) телефонной сети
 
Пропускная способность пучка линий (каналов)
 
Circuit group telephone network traffic capacity
 	Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной пучком линий (каналов) телефонной сети при заданном качестве обслуживания телефонных вызовов 	
69. Пропускная способность направления телефонной связи
 
Telephone network routing traffic capacity
 	Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной направлением телефонной связи при заданном в этом направлении качестве обслуживания телефонных вызовов 	
70. Направление телефонной связи
 
Telephone network routing 	Пучки линий (каналов) телефонной сети между коммутационными станциями или узлами телефонной сети, определяемые цифрой или комбинацией цифр, или условным наименованием, присвоенным этим коммутационным станциям или узлам
 	
71. Исходящая телефонная связь
 
Calling telephony
 	Телефонная связь от данной коммутационной станции или узла ко всем коммутационным станциям или узлам телефонной сети
 	
72. Входящая телефонная связь
 
Called telephony
 	Телефонная связь к данной коммутационной станции или узлу от всех коммутационных станций или узлов телефонной сети
 	
73. Прямой путь телефонной сети
 
ПП
 
Telephone network direct route
 	Пучок линий (каналов) телефонной сети для непосредственной связи между коммутационными станциями или узлами телефонной сети 	
74. Основной путь местной телефонной сети
 
Local exchange area first choice route
 	Один из нескольких возможных путей между двумя коммутационными станциями, по которому телефонные вызовы в данном направлении направляются в первую очередь
 	
75. Обходной путь телефонной сети
 
ОП
 
Telephone network alternative route
 	Пучки линий (каналов) телефонной сети для связи коммутационных станций через коммутационные узлы, предназначенные для обслуживания избыточной нагрузки 	
76. Обходной промежуточный путь телефонной сети
 
ОПП
 
Telephone network high circuit group
 	Обходной путь внутризоновой и междугородной телефонных сетей, не являющийся путем последнего выбора телефонной сети 	
77. Путь последнего выбора телефонной сети
 
ППВ
 
Telephone network last choice route
 	Пучки линий (каналов) телефонной сети высокого качества обслуживания телефонных вызовов внутризоновой и междугородной телефонных сетей для организации последнего по выбору обходного пути 	
78. Построение телефонной сети по способу соединения каждой коммутационной станции с каждой
 
Способ каждая с каждой
 	- 	
79. Узловой способ построения телефонной сети
 
Узловой способ
 	Способ построения районированной телефонной сети с применением телефонных узлов 	
80. Радиальный способ построения телефонной сети
 
Радиальный способ
 	Узловой способ построения телефонной сети, при котором соединение между, телефонными станциями осуществляется только через телефонный узел 	
81. Комбинированный способ построения телефонной сети
 
Комбинированный способ
 	Способ построения телефонной сети, при котором соединение телефонных узлов и станций осуществляется с использованием различных способов построения телефонной сети 	
82. Иерархический способ построения телефонной сети
 
Иерархический способ
 	Узловой способ построения телефонной сети, при котором телефонная сеть содержит телефонные узлы различного уровня иерархии 	
83. Прямое полнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети
 
Прямое полнодоступное включение линий (каналов) 
Ндп. Прямое равнодоступное включение линий
 
Direct full-available line (trunk circuit) connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в одноименные выходы коммутационных приборов нагрузочных групп коммутационного поля 	
84. Полнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сети
 
Полнодоступное включение со сдвигом линий (каналов)
 
Telephone network slipped full-available line connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в разноименные выходы нагрузочных групп коммутационного поля 	
85. Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети
 
Ступенчатое неполнодоступное  включение линий (каналов)
 
Telephone network step limited-available line connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором с увеличением номера выхода нагрузочной группы коммутационного поля увеличивается число нагрузочных групп, подключаемых к каждой линии (каналу) пучка 	
86. Равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети
 
Равномерное неполнодоступное включение линий (каналов)
 
Telephone network uniform limited-available line connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в определенные выходы от одинакового или отличающегося на единицу числа нагрузочных групп коммутационного поля 	
87. Прямое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети
 
Прямое неполнодоступное включение линий (каналов)
 
Telephone network direct limited-available line connection
 	Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля, с номерами, отличающимися на единицу 	
88. Неполнодоступное включение с перехватом линий (каналов) телефонной сети
 
Неполнодоступное включение с перехватом линий (каналов)
 
Telephone network intercepted limited-available line connection
 	Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля с номерами, отличающимися не менее чем на два 	
89. Неполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сети
 
Неполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов)
 
Telephone network slipped limited-available line connection
 	Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в разноименные выходы разных нагрузочных групп коммутационного поля 	
90. Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети 
Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов)
 
Telephone network mixed limited-available line connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором одновременно могут использоваться неполнодоступное прямое со сдвигом или с перехватом включения 	
91. Простое транспонированное включение линий (каналов) телефонной сети
 
Транспонированное включение линий (каналов)
 
Telephone network simple transposed line connection
 	Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором в разные половины выходов нагрузочных групп коммутационного поля включены линии с одинаковой цифрой десятков и единиц, что позволяет каждой линии, включенной в выходы одной нагрузочной группы из первой половины, подключаться к одноименным выходам всех нагрузочных групп из второй половины 	

 КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
	
92. Коммутационный элемент связи
 
КЭ
 
Switching element
 	Элемент, осуществляющий коммутацию в сетях связи   	
93. Механический коммутационный элемент связи
 
МКЭ
 
Mechanical switching element
 	Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем перемещения в пространстве его контакт-деталей 	
94. Бесконтактный коммутационный элемент связи
 
БКЭ
 
Static switching element 	Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем изменения условий для прохождения сигналов электросвязи без перемещения в пространстве контакт-деталей.
 
Примечание. В зависимости от принципа действия различают полупроводниковые, магнитные, газоразрядные, оптические бесконтактные элементы 

	
95. Коммутационный прибор связи
 
Switching device of communication
 	Функционально законченная совокупность коммутационных элементов связи, осуществляющая автоматическую коммутацию в сетях связи 	
96. Группа коммутационных приборов связи
 
Ндп. Пучок коммутационных приборов
 
Switching device group
 	Совокупность коммутационных приборов связи, предназначенных для обслуживания определенной группы источников телефонной нагрузки и выполняющих одинаковую функцию 	
97. Доступность к группе коммутационных приборов связи
 
Availability to the switching device group
 	Число коммутационных приборов связи, каждый из которых доступен любому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля 	
98. Проводность коммутационного прибора связи
 
Switching device conductivity
 	Число одновременно коммутируемых коммутационным прибором физических цепей ЕАСС 	
99. Коммутатор коммутационного поля
 
Коммутатор
 
Switch of the switching field 	Совокупность коммутационных элементов связи, на которых реализуется полнодоступное включение входов в выходов, обеспечивающая соединение входа с выходом через одну точку коммутации.
 
Примечание. Коммутатор коммутационного поля может быть создан из части коммутационного прибора связи

100. Коммутационная группа коммутационного прибора связи
 
КГ
 
Switching device communication switching group 	Совокупность коммутационных элементов связи, объединенных конструктивно или функционально и осуществляющих при внешнем воздействии одновременную коммутацию физических цепей ЕАСС.
 
Примечание. Коммутационная группа может содержать 1, 2, 3...  коммутационных элементов связи

101. Точка коммутации коммутационного поля
 
Точка коммутации
 
Ндп. Точка скрещивания
 
Точка пересечения
 
Switching node
 	Место расположения коммутационной группы в коммутационном приборе связи, блоке или поле 	
102. Звено коммутации
 
Звено
 
Ндп. Каскад
 
Switching link
 	Группа коммутаторов, реализующих одну и ту же функцию в коммутационном поле и осуществляющих соединение входа с выходом через одну точку коммутации 	
103. Коммутационный блок
 
Switching unit 	Конструктивно законченная совокупность коммутационных приборов связи, имеющих все или часть общих выходов и промежуточных линий коммутационного поля
 	
104. Блок временной коммутации
 
Timeswitching unit 	Коммутационный блок, предназначенный для временной коммутации временных каналов вторичной сети ЕАСС

105. Блок пространственной коммутации
 
Spaceswitching unit
 	Коммутационный блок, предназначенный для пространственной коммутации линий, каналов вторичной сети ЕАСС 	
106. Ступень коммутации
 
Switching stage
 	Совокупность коммутационных блоков и управляющих устройств коммутационной техники связи, выполняющих одни и те же функции в процессе установления соединения 
	
107. Ступень искания
 
Stage of selection 	Ступень коммутации, осуществляющая один или несколько видов искания.
 
Примечания:
 
1. В зависимости от вида искания ступени называются: предварительного искания, группового искания, линейного искания, регистрового искания.
 
2. Ступени искания содержат как одно, так и несколько звеньев коммутации и в зависимости от этого называются: однозвенная, двухзвенная 

	
108. Коммутационное поле коммутационного прибора связи
 
Switching device communication switching field
 	Совокупность коммутационных групп коммутационного прибора связи 	
109. Коммутационное поле коммутационного блока
 
Switching unit switching field
 	Совокупность коммутационных приборов связи коммутационного блока 	
110. Коммутационное поле ступени коммутации
 
Switching stage switching field
 	Совокупность коммутационных блоков ступени коммутации 	
111. Коммутационное поле коммутационной станции
 
Switching exchange switching field 	Совокупность всех коммутационных блоков коммутационной станции.
 
Примечания:
 
1. Коммутационное поле содержит все возможные внутристанционные, внутриузловые соединительные пути.
 
2. Коммутационные поля различают по способам коммутации: с пространственным, временным, пространственно-временным способом коммутации

112. Нагрузочная группа коммутационного поля
 
Нагрузочная группа
 
Switching field source group 	Часть группы источников телефонной нагрузки, имеющая доступ к одним и тем же линиям (каналам) неполнодоступного пучка линий (каналов) телефонной сети.
 
Примечание. Нагрузочная группа образуется из коммутационных приборов, одноименные выходы которых параллельны 

	
113. Звеньевая структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) 	Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции) состоит из нескольких звеньев, последовательно соединенных между собой в определенном порядке, через которые устанавливают соединения от входа к выходу
 	
114. Однозвенная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции)
 
Single-stage switching
 	Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции) состоит из одного звена, через которое устанавливаются соединения от входа к выходу 	
115. Звеньевая древовидная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции)
 	Структура, при которой в коммутационном поле коммутационного блока (станции) от одного входа к любому выходу имеется не более одного соединительного пути 
	
116. Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационного блока (станции)
 
Call congestion 	Состояние коммутационного поля коммутационного блока (станции), при котором соединение конкретного входа с требуемым свободным выходом невозможно из-за занятости промежуточных линий к этому выходу
 
Примечание. Если в коммутационном поле существует вероятность блокировки, такая структура называется блокирующей, в противном случае структура называется неблокирующей

117. Линия коммутационного поля коммутационного прибора связи
 
Switching field line
 	Линия, соединяющая коммутационные группы коммутационного прибора связи и обслуживающая нагрузку определенного источника телефонной нагрузки 	
118. Промежуточная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции)
 
Промлиния
 
Intermediate line
 	Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход и вход двух смежных звеньев коммутации 	
119. Внутризвенная обходная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции)
 	Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход одного коммутатора того же звена коммутации 	
120. Внутристанционный соединительный путь
 
Ндп. Шнур
 
Connecting path
 	Соединительный путь между входящими и исходящими коммутационными приборами связи или комплектами коммутационной станции 	
121. Комплект коммутационной станции
 
Switching exchange complement 	Устройство для согласования и подключения линий вторичной сети ЕАСС и коммутационных приборов связи коммутационной станции.
 
Примечание. В зависимости от вида подключаемого оборудования различают абонентские, шнуровые, подключающие, линейные комплекты

122. Соединитель коммутационной системы
 
Соединитель
 
Switching system connector
 	Коммутационный прибор связи, имеющий входов и выходов, в котором может быть установлено соединение любого из входов с любым из выходов 	
123. Многократный соединитель коммутационной системы
 
Многократный соединитель
 
Switching system multiple connector 	Соединитель коммутационной системы, в котором может осуществляться одновременно несколько соединений.
 
Примечание. В зависимости от типа коммутационных элементов различают релейные, герконовые, ферридовые многократные соединители

124. Многократный координатный соединитель коммутационной системы
 
МКС
 
Switching system multiple coordinate connector
 	Многократный соединитель коммутационной системы, в котором выбор коммутационной группы коммутационного прибора связи осуществляется по двум или более координатам 	
125. Электромеханический искатель
 
Electromechanical selector 	Коммутационный прибор связи, контактные щетки которого приводятся в действие от электромагнитного привода, а для подключения входа к одному из выходов совершают одно или несколько видов движения в соответствии с размещением в пространстве его выходов
 	
126. Искатель с индивидуальным приводом
 
Separate drive selector
 	Электромеханический искатель, движение контактных щеток которого осуществляется от привода, принадлежащего только данному искателю 	
127. Искатель с прямым приводом
 
Direct-action selector 	Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при притяжении якоря электромагнита
 	
128. Искатель с обратным приводом
 
Reverse-motion selector
 	Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при отпускании якоря электромагнита 	
129. Шаговый искатель
 
Step-by-step selector 	Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, контактные щетки которого совершают вращательное движение от выхода к выходу при каждом внешнем воздействии на его электромагнитный привод
 	
130. Декадно-шаговый искатель
 
Pulse controlled selector 	Электромеханический искатель, контактное поле которого разделено на десять декад, каждая из которых имеет по десять выходов; соединение входа с одним выходом осуществляется подъемом щеток на определенную декаду, а затем вращением выбирается свободный или требуемый в декаде выход
 	
131. Машинный искатель
 
Mechanical selector 	Электромеханический искатель, контактные щетки которого совершают круговое движение вследствие сцепления движущего механизма искателя с общим приводом, работающим непрерывно от электродвигателя
 	
132. Искание
 
Selection 	Процесс опроса состояния или выбора выхода или группы выходов при установлении соединения в коммутационном поле коммутационной станции или его отдельных частях
 	
133. Вынужденное искание
 
Numerical selection
 	Искание в соответствии с полученной номерной информацией 	
134. Свободное искание
 
Continuous hunting
 	Искание любого свободного и доступного выхода 	
135. Предварительное искание 	Свободное искание одного из выходов в группе до поступления адресной информации
 	
136. Групповое искание
 
Group selection 	Сочетание вынужденного и свободного исканий, при котором сначала осуществляется вынужденное искажение группы выходов, а затем свободное искание в этой группе
 	
137. Линейное искание
 
Linear selection
 	Вынужденное искание определенной линии в группе линий 	
138. Серийное искание
 
Continuous hunting contacts
 	Искание, при котором после линейного происходит свободное искание в пределах определенной группы линий 	
139. Обусловленное искание
 
Conditional selection 	Искание между отмеченными входом и выходом или группой выходов ступени искания, при котором выбираются свободные и взаимодоступные промежуточные линии и выход

 КОММУТАЦИЯ, СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ И СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ
 	
140. Ручная коммутация
 
Manual switching
 	- 	
141. Автоматическая коммутация
 
Automatic switching
 	Коммутация в сетях связи, осуществляемая автоматическими коммутационными приборами связи 	
142. Пространственная коммутация
 
Space switching
 	Коммутация в сетях связи, осуществляемая соединением пространственных или временных каналов вторичной сети без изменения их временных позиций 
	
143. Временная коммутация
 
Ндп. Цифровая коммутация
 
Time switching
 	Коммутация в сетях связи, осуществляемая соединением временных позиций каналов вторичной сети 	
144. Электронная коммутация
 
Electronic switching
 	Коммутация в сетях связи, осуществляемая электронными коммутационными приборами связи 	
145. Оперативная коммутация
 
Operative switching
 	Коммутация в сетях связи, осуществляемая по заявке абонента и (или) оператора на установление соединения для передачи сообщений 	
146. Кроссовая коммутация
 
Ндп. Полупостоянная коммутация
 
Cross switching
 	Коммутация в сетях связи, не зависящая от поступления отдельных заявок от абонентов, осуществляемая по плану распределения сообщений в зависимости от ситуации на сетях связи, или по распоряжению 	
147. Ручной способ установления соединения
 
Ручной способ
 
Manual operation
 	- 	
148. Полуавтоматический способ установления соединения
 
Полуавтоматический способ
 
Semiautomatic operation
 	Способ установления соединения, осуществляемый на телефонной станции вручную с последующим набором номера для автоматического установления соединения 	
149. Автоматический способ установления соединения
 
Automatic operation
 	- 	
150. Заказная система обслуживания заявок
 
Заказная система
 
Ндп. Заказная система эксплуатации
 
Recording application service
 	Система обслуживания, при которой абонент делает предварительный заказ на междугородный разговор, оконечное абонентское телефонное устройство при этом на время между окончанием приема заявки и началом ее исполнения освобождается 	
151. Немедленная система обслуживания заявок
 
Немедленная система
 
Ндп. Немедленная система эксплуатации
 
Immediate application service
 	Система обслуживания, при которой заявка на междугородный разговор обслуживается оператором немедленно при наличии свободного канала либо через небольшое время ожидания, оконечное абонентское телефонное устройство при этом не освобождается 	
152. Скорая система обслуживания заявок
 
Скорая система
 
Ндп. Скорая система эксплуатации
 
Fast application service
 	Система обслуживания, при которой междугородное телефонное соединение устанавливается непосредственно после поступления заявки, при отсутствии свободных каналов абонент получает отказ в соединении 	
153. Комбинированная система обслуживания заявок
 
Комбинированная система
 
Ндп. Комбинированная система эксплуатации
 
Combined application system
 	Система обслуживания, при которой совмещаются различные системы обслуживания заявок на междугородные разговоры 	
154. Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети
 
ДВО
 
Ндп. Дополнительный вид услуг
 	Вид обслуживания абонента телефонной сети, предоставляемый по заказу абонента телефонной сети с целью обеспечения расширенных возможностей при пользовании телефонной связью 	
155. Сокращенный набор номера
 
Speed calling
 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий устанавливать соединение набором специального укороченного номера требуемого абонента 
	
156. Переадресация вызова
 
Переадресация
 
Automatic call diversion
 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту передавать поступающий к нему вызов на другой телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается им на коммутационную станцию 	
157. Сопровождающий вызов абонента
 
Follow me
 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий осуществлять неоднократную переадресацию вызова при перемещении абонента 
	
158. Прямой вызов абонента
 
Hot line 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий направлять вызовы после снятия микротелефона без набора номера на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационную станцию
 	
159. Установка вызова абонента на ожидание
 
Call waiting 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий в случае занятости вызываемого абонента устанавливать поступающий к нему вызов на ожидание и после освобождения абонента получать с ним соединение
 	
160. Конференц-связь
 
Attendant assistance conferencing 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий организатору устанавливать связи с группой абонентов, состав которой определяется списком, предварительно переданным на коммутационную станцию
 	
161. Поисковая сигнализация абонента
 
Paging 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий оповещать абонента, уходящего со своего рабочего места, во всех местах его возможного пребывания, о поступлении вызова
 	
162. Повторный вызов абонента без набора
 
Automatic redeal 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий после отбоя и разъединения соединения проводить повторный вызов абонента без набора снятием микротелефона с рычажного переключателя телефонного аппарата
 	
163. Уведомление абонента о поступлении вызова
 
Trunk offering 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий при поступлении входящего вызова посылать предупредительный сигнал абоненту, ведущему телефонный разговор
 	
164. Вызов абонента по его заказу
 
Wake-up service 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту получать вызов с коммутационной станции в определенное, предварительно заказанное время
 	
165. Передача вызова абонента на автоинформатор
 
Veriable transfer
 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту получать соединение с автоинформатором коммутационной станции 	
166. Междугородная связь по паролю
 
Autorisation code
 	- 	
167. Временный запрет входящей связи
 
Ндп. Телефонная пауза
 
Telephone rest
 	Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий запрещать входящую телефонную связь на период времени, заранее сообщенный абонентом на коммутационную станцию 	
168. Телефонная заявка
 
Telephone call demand
 	Требование на обслуживание, поступившее от источника телефонной нагрузки 	
169. Телефонный вызов
 
Telephone call 	Телефонная заявка на установление соединения, поступившая от оконечного абонентского телефонного устройства на телефонную станцию
 	
170. Обслуживание телефонных вызовов (заявок)
 
Обслуживание вызовов (заявок)
 
Telephone call service
 	Процесс предоставления источнику телефонной нагрузки пучка линий (каналов) или коммутационных приборов связи при установлении телефонного соединения 	
171. Поступивший телефонный вызов
 
Поступивший вызов
 
Accepted telephone call
 	Телефонный вызов, зафиксированный на телефонной станции 	
172. Обслуженный телефонный вызов
 
Обслуженный вызов
 
Serviced telephone call
 	Телефонный вызов, которому был предоставлен пучок линий (каналов), коммутационные приборы связи и управляющие устройства при установлении соединения 	
173. Потерянный телефонный вызов
 
Потерянный вызов
 
Lost telephone call
 	Телефонный вызов, обслуживание которого не закончилось установлением соединения из-за отсутствия свободных и исправных коммутационных приборов связи и линий, каналов в пучке телефонной сети 	
174. Задержанный телефонный вызов
 
Задержанный вызов
 
Delayed telephone call
 	Телефонный вызов, ожидающий обслуживания сверх установленного времени 	
175. Первичный телефонный вызов
 
Первичный вызов
 
First telephone call
 	Первый из потока телефонных вызовов, поступающих от одного оконечного абонентского телефонного устройства для установления одного соединения 	
176. Повторный телефонный вызов
 
Повторный вызов
 
Repeated telephone call 	Телефонный вызов, поступающий от одного и того же оконечного абонентского телефонного устройства после отказа в обслуживании предшествующего вызова с целью установления одного и того же соединения в течение определенного интервала времени
 	
177. Поток телефонных вызовов
 
Поток вызовов
 
Telephone call flow
 	Совокупность последовательности телефонных вызовов, поступающих через фиксированные или случайные интервалы времени или в какие-либо моменты времени 	
178. Детерминированный поток телефонных вызовов
 
Детерминированный поток
 
Determinant telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов с фиксированными моментами поступления 	
179. Случайный поток телефонных вызовов
 
Случайный поток
 
Random telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов со случайными моментами поступления 	
180. Стационарный поток телефонных вызовов
 
Стационарный поток
 
Fixed telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов, в котором закон распределения числа вызовов на некотором непрерывном интервале времени зависит лишь от длины интервала и не зависит от расположения интервала на оси времени 	
181. Ординарный поток телефонных вызовов
 
Ординарный поток
 
Only telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов, в котором вероятность появления более чем одного телефонного вызова за малый интервал времени пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления одного телефонного вызова 	
182. Поток телефонных вызовов без последействия 
Поток без последействия 
Telephone call flow without after-operation
 	Поток телефонных вызовов, в котором для любых непересекающихся интервалов времени вероятность поступления определенного числа телефонных вызовов за определенные интервалы не зависит от вероятностного процесса поступления вызовов за другие интервалы
 	
183. Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием
 
Поток с ограниченным последействием
 
Telephone call flow with limited after-operation
 	Поток телефонных вызовов, в котором интервалы времени между телефонными вызовами взаимонезависимые случайные значения 	
184. Поток телефонных вызовов с простым последействием
 
Поток с простым последействием
 
Telephone call flow with simple after-operation
 	Поток телефонных вызовов, параметр которого определяется состоянием системы обслуживания телефонных вызовов в рассматриваемый интервал времени 	
185. Симметричный поток телефонных вызовов
 
Симметричный поток
 
Symmetrical telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов с простым последействием, параметр которого зависит только от числа свободных источников телефонной нагрузки 	
186. Примитивный поток телефонных вызовов
 
Примитивный поток
 
Ндп. Поток телефонных вызовов от ограниченного числа однородных источников телефонной нагрузки
 
Telephone call flow of limited number source
 	Симметричный поток телефонных вызовов, параметр которого прямо пропорционален числу свободных источников телефонной нагрузки 	
187. Простейший поток телефонных вызовов
 
Простейший поток
 
Simplest telephone call flow
 	Поток телефонных вызовов, который одновременно является стационарным, ординарным, и без последействия 	
188. Рекуррентный поток телефонных вызовов
 
Рекуррентный поток
 	Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием, в котором интервалы времени между вызовами распределены одинаково 	
189. Поток телефонных вызовов Пальма
 
Поток Пальма
 
Palm telephone call flow
 	Стационарный ординарный рекуррентный поток телефонных вызовов с запаздыванием 	
190. Параметр потока телефонных вызовов
 
Параметр потока вызовов
 
Telephone call flow rate
 	Предел отношения вероятности поступления хотя бы одного телефонного вызова за бесконечно малый интервал времени к длине этого интервала 	
191. Интенсивность стационарного потока телефонных вызовов
 
Fixed telephone call flow intensity
 	Математическое ожидание числа телефонных вызовов, поступающих в единицу времени 	
192. Дисциплина обслуживания потоков телефонных вызовов
 
Дисциплина обслуживания вызовов
 
Telephone call service schedule
 	Характеристика алгоритма взаимодействия поступающего потока телефонных вызовов с коммутационной станции, включающая способ и порядок обслуживания телефонных вызовов 	
193. Способ обслуживания телефонных вызовов
 
Способ обслуживания
 
Telephone call service operation 	Характеристика процесса обслуживания телефонных вызовов коммутационной станцией или узлом.
 
Примечание. Обслуживание телефонных вызовов может осуществляться без потерь, с явными потерями, с ожиданием

194. Порядок обслуживания телефонных вызовов
 
Порядок обслуживания вызовов
 
Telephone call service order 	Совокупность правил, устанавливающих последовательность обслуживания телефонных вызовов коммутационной станцией или узлом.
 
Примечание. Обслуживание телефонных вызовов может осуществляться в случайном порядке, в порядке очередности поступления, с приоритетом

195. Качество обслуживания телефонных вызовов
 
Quality of telephone call service
 	Свойство системы распределения информации, определяемое совокупностью вероятностных оценок телефонных потерь и ожидания обслуживания телефонных вызовов 	
196. Телефонные потери
 
Telephone loss
 	Количественная оценка качества обслуживания телефонных вызовов с потерями 	
197. Телефонные потери по вызовам
 
Потери по вызовам
 
Telephone call loss
 	Телефонные потери, определяемые отношением числа потерянных за определенный интервал времени телефонных вызовов к числу поступивших за то же время 	
198. Телефонные потери по нагрузке
 
Потери по нагрузке
 
Telephone traffic loss
 	Телефонные потери, определяемые отношением среднего значения потерянной за определенный интервал времени телефонной нагрузки к среднему значению поступающей за то же время нагрузки 	
199. Телефонные потери по времени
 
Потери по времени
 
Telephone time loss
 	Доля времени, в течение которого телефонный вызов не может быть обслужен 	
200. Обслуживание телефонных вызовов без потерь
 
Обслуживание без потерь
 
Telephone call service without loss
 	Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором каждому поступившему телефонному вызову немедленно предоставляется свободная линия телефонной сети или коммутационный прибор связи 	
201. Обслуживание телефонных вызовов с потерями
 
Обслуживание с потерями
 
Telephone call service with loss 	Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия доступных свободных линий или каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи, получает отказ в установлении телефонного соединения или установление соединения задерживается сверх заданного времени
 	
202. Обслуживание телефонных вызовов с явными потерями
 
Обслуживание с явными потерями 	Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия доступных, свободных линий или каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи, получая отказ в установлении телефонного соединения, покидает систему распределения информации
 	
203. Обслуживание телефонных вызовов с ожиданием
 
Обслуживание с ожиданием
 
Telephone call service with delay
 	Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия свободных, доступных линий или каналов телефонной сети или коммутационных проборов связи, ожидает своей очереди установления телефонного соединения 	
204. Обслуживание телефонных вызовов с ограниченным ожиданием
 
Обслуживание с ограниченным ожиданием
 
Telephone call service with limited delay
 	Способ обслуживания телефонных вызовов с ожиданием, при котором ограничены число ожидающих обслуживания телефонных вызовов, или допустимое время ожидания 	
205. Комбинированное обслуживание телефонных вызовов
 
Комбинированное обслуживание
 
Telephone call combined service
 	Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором обслуживание вызовов на данном этапе установления соединения может осуществляться с явными потерями, а на другом - с ожиданием 	
206. Обслуживание телефонных вызовов в порядке поступления
 
Telephone call service in direct order
 	- 	
207. Обслуживание телефонных вызовов в случайном порядке
 
Telephone call service in random order
 	- 	
208. Обслуживание телефонных вызовов с приоритетом
 
Telephone call service with priority
 	- 	
209. Вероятность потери первичного телефонного вызова
 
Вероятность потери первичного вызова
 
Primary telephone call loss probability
 	Вероятность того, что первичный телефонный вызов получит отказ в обслуживании 	
210. Вероятность потери повторного телефонного вызова
 
Вероятность потери повторного вызова
 
Repeated telephone call loss probability
 	Вероятность того, что повторный телефонный вызов получит отказ в обслуживании 	
211. Вероятность ожидания обслуживания телефонного вызова
 
Вероятность ожидания обслуживания вызова
 
Telephone call service delay probability
 	Вероятность того, что поступивший телефонный вызов будет обслужен с ожиданием 	
212. Вероятность ожидания обслуживания любого поступившего вызова свыше заданного времени
 
Any terminated call service delay probability
 	- 	
213. Вероятность ожидания обслуживания задержанного телефонного вызова свыше заданного времени
 
Delayed telephone call service more than fixed time probability
 	- 	
214. Вероятность превышения заданной длины очереди
 
More than fixed queue probability
 	- 	
215. Телефонное занятие
 
Telephone seizure 	Процесс использования линии или канала телефонной сети или коммутационного прибора связи для обслуживания телефонного вызова независимо от того, закончился он разговором или нет
 	
216. Телефонное соединение
 
Telephone call connection 	Совокупность процессов, связанных с занятием, использованием и освобождением линий, каналов телефонной сети и коммутационных приборов связи для обслуживания телефонного вызова, закончившегося разговором
 	
217. Длительность телефонного занятия
 
Длительность занятия
 
Telephone seizure time
 	Интервал времени, в течение которого линия, канал телефонной сети или коммутационный прибор связи заняты обслуживанием одного телефонного вызова 	
218. Длительность установления телефонного соединения
 
Длительность установления  соединения
 
Telephone call connection set-up delay
 	Интервал времени с момента поступления телефонного вызова на коммутационную станцию или узел до момента посылки сигнала вызова абоненту телефонной сети 	
219. Длительность телефонного соединения
 
Длительность соединения
 
Telephone call connection time
 	Интервал времени с момента поступления телефонного вызова на коммутационную станцию или узел до момента освобождения линий, каналов телефонной сети и коммутационных приборов связи и возвращения их в исходное состояние 	
220. Длительность ожидания ответа станции
 
Dial-tone delay
 	- 	
221. Длительность набора номера
 
Dialling-time
 	- 	
222. Длительность телефонного разговора
 
Длительность разговора
 
Telephone holding time
 	Интервал времени с момента получения сигнала ответа вызываемого абонента до момента получения сигнала отбоя 	
223. Длительность разъединения телефонного соединения
 
Длительность разъединения
 
Telephone call release time
 	Интервал времени с момента получения сигнала отбоя до момента окончания возвращения коммутационных приборов связи в исходное состояние 	
224. Телефонное сообщение
 
Telephone communication 	Совокупность линейных, управляющих, речевых информационных сигналов, передаваемых по соединительному пути и имеющих признаки начала и конца
 	
225. Телефонная нагрузка
 
Telephone traffic 	Суммарное время телефонного занятия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов связи за интервал времени
 	
226. Телефонное часозанятие
 
Telephone call-hour 	Телефонная нагрузка, при которой суммарное время телефонного занятия составляет один час.
 
Примечание. Единица измерения телефонной нагрузки - телефонное часозанятие

227. Интенсивность телефонной нагрузки
 
Интенсивность нагрузки
 
Telephone traffic intensity
 	Телефонная нагрузка за единицу времени, обычно за один час.
 
Примечание. Единицей измерения интенсивности телефонной нагрузки является эрланг. Один эрланг представляет собой одно часозанятие за один час 

	
228. Час наибольшей телефонной нагрузки
 
Busy telephone traffic hour
 	Непрерывный интервал времени в 60 мин, в течение которого средняя интенсивность телефонной нагрузки является максимальной 	
229. Источник телефонной нагрузки
 
Источник нагрузки
 
Telephone traffic source
 	Оконечное абонентское телефонное устройство, линия или канал телефонной сети, или коммутационный прибор связи, от которых нагрузка поступает на телефонную сеть или ее отдельные части 	
230. Группа источников телефонной нагрузки
 
Группа источников нагрузки
 
Telephone traffic source group
 	Совокупность источников телефонной нагрузки, обслуживаемая одними и теми же пучками линий (каналов) телефонной сети или коммутационных приборов связи 	
231. Поступающая телефонная нагрузка
 
Поступающая нагрузка
 
Offered telephone traffic
 	Предполагаемое суммарное время обслуживания всех поступающих за рассматриваемый интервал времени вызовов при условии немедленного предоставления каждому поступающему вызову соединение со свободным выходом 	
232. Обслуженная телефонная нагрузка
 
Обслуженная нагрузка
 
Attendant telephone traffic
 	Суммарное время занятия линий, каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи телефонными вызовами за рассматриваемый интервал времени 	
233. Потерянная телефонная нагрузка
 
Потерянная нагрузка
 
Lost telephone traffic
 	Разность между поступающей и обслуженной телефонными нагрузками за рассматриваемый интервал времени 	
234. Избыточная телефонная нагрузка
 
Избыточная нагрузка
 
Exuberant telephone traffic
 	Часть поступающей телефонной нагрузки, не обслуженной пучком линий (каналов) телефонной сети и направляемой на пучки линий (каналов) обходных путей телефонной сети 	
235. Удельная телефонная нагрузка
 
Удельная нагрузка
 
Unit telephone traffic
 	Телефонная нагрузка от одного источника телефонной нагрузки 	
236. Внутристанционная телефонная нагрузка
 
Внутристанционная нагрузка
 
Intraoffice telephone traffic 	Телефонная нагрузка, создаваемая оконечными абонентскими телефонными устройствами, включенными в коммутационную станцию, предназначенная для других оконечных телефонных абонентских устройств той же станции.
 
Примечание. Для УПТС внутристанционная телефонная нагрузка может включать исходящую, входящую и транзитную

237. Исходящая телефонная нагрузка
 
Исходящая нагрузка
 
Calling telephone traffic
 	Телефонная нагрузка, направленная к внешним по отношению к рассматриваемым источникам телефонной нагрузки пучкам линий (каналов) или группам коммутационных приборов связи 	
238. Входящая телефонная нагрузка
 
Входящая нагрузка
 
Called telephone traffic
 	Телефонная нагрузка, получаемая пучками линий (каналов) или группами коммутационных приборов связи от внешних источников телефонной нагрузки 	
239. Транзитная телефонная нагрузка
 
Транзитная нагрузка
 
Transit telephone traffic
 	Телефонная нагрузка, проходящая через рассматриваемую коммутационную станцию и не замыкающаяся внутри нее 	
240. Коэффициент концентрации телефонной нагрузки
 
Коэффициент концентрации
 
Telephone traffic load factor
 	Отношение телефонной нагрузки в час наибольшей нагрузки к телефонной нагрузке за сутки 	
241. Телефонное тяготение
 
Тяготение
 
Telephone gravitation
 	Заинтересованность абонентов одной станции в телефонной связи с абонентами другой станции телефонной сети, оцениваемая коэффициентом телефонного тяготения 	
242. Равномерное телефонное тяготение
 
Равномерное тяготение
 
Uniform gravitation
 	Телефонное тяготение, при котором телефонная нагрузка от одной телефонной станции к другой пропорциональна отношению исходящей телефонной нагрузки другой станции к суммарной исходящей телефонной нагрузке всей телефонной сети 	
243. Коэффициент телефонного тяготения
 
Коэффициент тяготения
 
Gravity factor
 	Величина, показывающая во сколько раз исходящая телефонная нагрузка от одной телефонной станции к другой больше или меньше телефонной нагрузки между этими станциями в предположении равномерного тяготения между телефонными станциями сети 	
244. Нормированный коэффициент телефонного тяготения
 
Нормированный коэффициент  тяготения
 
Standardized gravity factor
 	Отношение коэффициента телефонного тяготения от одной телефонной станции к другой к внутристанционному коэффициенту тяготения первой телефонной станции 	

 СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
 	
245. Система телефонной нумерации
 
Telephone numbering system 	Правило, регламентирующее порядок распределения и закрепления цифр за вторичными сетями ЕАСС, телефонными станциями, узлами и оконечными абонентскими телефонными устройствами, в соответствии с которым используются знаки абонентского номера и индекса телефонной сети при установлении соединения
 	
246. Закрытая система телефонной нумерации
 
Закрытая система
 
Closed telephone numbering system
 	Система телефонной нумерации, при которой число знаков абонентского номера не зависит от места коммутационной станции в зоне нумерации телефонной сети и маршрута установления телефонного соединения по отношению к вызывающему абоненту 
	
247. Открытая система телефонной нумерации
 
Открытая система
 
Open telephone numbering system
 	Система телефонной нумерации, при которой число знаков абонентского номера зависит от места коммутационной станции в зоне нумерации телефонной сети по отношению к вызывающему абоненту и маршрута установления соединения 	
248. Открытая система телефонной нумерации с постоянными кодами и индексами выхода
 
Система с постоянными кодами и индексами выхода
 	- 	
249. Индекс телефонной сети
 
Индекс сети
 
Telephone network index
 	Цифра или комбинация цифр, характеризующая выход на телефонные сети 	
250. Внутризоновый индекс телефонной сети
 
Внутризоновый индекс
 
Interzone index
 	Индекс телефонной сети для связи с другой местной телефонной сетью своей зоны нумерации телефонной сети 	
251. Междугородный индекс телефонной сети
 
Междугородный индекс
 
Telephone network trunk index
 	Индекс телефонной сети для выхода на автоматическую междугородную телефонную станцию 	
252. Международный индекс телефонной сети
 
Международный индекс
 
Telephone network international index
 	Индекс телефонной сети, используемый для автоматической международной связи 	
253. Абонентский номер местной телефонной сети
 
Local telephone network customer number
 	Номер оконечного абонентского телефонного устройства местной телефонной сети 	
254. Абонентский номер зоновой телефонной сети
 
Zone telephone network customer number
 	Абонентский номер, состоящий из внутризонового кода и абонентского номера местной телефонной сети 	
255. Абонентский номер междугородной телефонной сети
 
Trunk telephone network customer number
 	Абонентский номер, состоящий из междугородного кода и абонентского номера зоновой телефонной сети 	
256. Внутризоновый код
 
Interzone code 	Комбинация цифр, присвоенная местной телефонной сети в пределах зоны нумерации.
 
Примечание. Внутризоновый код совпадает с кодом стотысячной группы оконечных абонентских телефонных устройств

257. Междугородный код
 
Trunk code
 	Комбинация цифр, присвоенная зоновой телефонной сети 	
258. Код станции местной телефонной сети
 
Код станции
 
Local telephone network exchange code
 	Цифра или комбинация цифр, присвоенная телефонной станции местной телефонной сети 	

 СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
 	
259. Система сигнализации телефонной сети
 
Система сигнализации
 
Telephone network signalling system
 	Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая нормальную работу устройств автоматической коммутации, а также необходимую и достаточную информацию абоненту при автоматической связи, оператору при полуавтоматической связи
 	
260. Абонентская сигнализация телефонной сети
 
Абонентская сигнализация
 
Telephone network customer signalling
 	Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между оконечными абонентскими и станционными телефонными устройствами коммутационной станции 	
261. Межстанционная сигнализация телефонной сети
 
Межстанционная сигнализация
 
Telephone network between exchange signalling
 	Совокупность линейных сигналов электросвязи, сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между коммутационными станциями 	
262. Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация телефонной сети
 
Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация
 
Telephone network interexchange signalling
 	Совокупность сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления телефонного соединения и разъединения на коммутационной станции или узле 	
263. Сигнальная единица
 
СЕ
 
Signal unit
 	Сообщение, передаваемое по общему каналу сигнализации телефонной сети, характеризующееся определенным размером и структурой и имеющее признаки начала и конца 	
264. Информационный сигнал телефонной сети
 
Информационный сигнал
 
Telephone network information signal
 	Акустический или оптический сигнал, информирующий абонента или оператора об этапах и результатах установления телефонного соединения 	
265. Сигнал управления телефонной сети
 
Сигнал управления
 
Telephone network control signal 	Сигнал электросвязи, передаваемый от номеронабирателя в управляющие устройства коммутационных станций и узлов коммутации, а также между управляющими устройствами в процессе установления соединения.
 
Примечание. В состав сигналов управления входят: номерная информация, сигналы категории вызова

266. Линейный сигнал телефонной сети
 
Линейный сигнал
 
Telephone network lineal signal 	Сигнал электросвязи, передаваемый по линиям, каналам телефонной сети и коммутационного поля, характеризующий состояние линий, каналов и отмечающий основные этапы установления соединения.
 
Примечание. В состав линейных сигналов входят: занятие, ответ, отбой, разъединение

267. Сигнальный код передачи сигналов телефонной сети
 
Сигнальный код
 
Telephone network signal transmitting signal code
 	Совокупность правил, определяющих систему сигналов электросвязи и порядок их использования для передачи линейных сигналов и сигналов управления телефонной сети 	
268. Способ передачи сигналов по выделенному каналу сигнализации
 
Associated channel signalling 	Способ передачи сигналов электросвязи, при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети используется отдельный от разговорного индивидуальный канал
 	
269. Способ передачи сигналов по общему каналу сигнализации
 
Common channel signalling 	Способ передачи сигналов электросвязи, при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети определенной группы разговорных каналов используется выделенный канал сигнализации телефонной сети
 	
270. Способ передачи сигналов по разговорному каналу
 
Speech channel signalling
 	Способ передачи сигналов электросвязи, при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети используется разговорный канал 	
271. Батарейный способ передачи сигналов
 
Battery signalling 	Способ передачи сигналов электросвязи, при котором электрические сигналы передаются импульсами постоянного тока.
 
Примечание. Импульсы постоянного тока могут передаваться токовыми и бестоковыми посылками при помощи обрыва цепи постоянного тока

272. Частотный способ передачи сигналов
 
Frequency signalling
 	Способ передачи сигналов электросвязи посылками переменного тока определенной продолжительности 	
273. Многочастотный способ передачи сигналов
 
Multifrequеncy signalling
 	Способ передачи сигналов посылками комбинаций различных частот определенной продолжительности 	
274. Выделенный канал сигнализации телефонной сети
 
ВКС
 
Telephone network signalling associated channel
 	Индивидуальный, отдельный от разговорного канал, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации телефонной сети 	
275. Общий канал сигнализации телефонной сети
 
ОКС
 
Telephone network signalling common channel
 	Групповой выделенный канал сигнализации телефонной сети, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации телефонной сети 	
276. Сеть общих каналов сигнализации телефонной сети
 
Сеть ОКС
 
Common channel signaling network
 	- 	
277. Связанный режим работы сети ОКС 	Режим работы сети ОКС, при котором для каждого пучка линий (каналов) телефонной сети отводится отдельный общий канал сигнализации
 	
278. Несвязанный режим работы сети ОКС 	Режим работы сети ОКС, при котором трасса прохождения общего канала сигнализации телефонной сети отличается от трассы прохождения разговорных каналов
 	
279. Квазисвязанный режим работы сети ОКС 	Режим работы сети ОКС, при котором сигнальные единицы, относящиеся к обслуживаемому пучку линий (каналов) телефонной сети, проходят по одному определенному маршруту

 СИСТЕМА ТАРИФИКАЦИИ, УЧЕТА СТОИМОСТИ И РАСЧЕТА С АБОНЕНТАМИ
 	
280. Система расчета с абонентами телефонной сети 	Совокупность мероприятий и правил по начислению оплаты за предоставленные услуги телефонной связи, оповещению абонентов о начисленных суммах, контролю оплаты
 	
281. Авансный расчет с абонентами телефонной сети
 
Авансный расчет
 	Расчет с абонентами телефонной сети, которые вносят предварительный аванс за разговоры, предоставляемые по специальному паролю 	
282. Кредитный расчет с абонентами телефонной сети
 
Кредитный расчет
 	Расчет с абонентами телефонной сети, при котором расчет производится по счету, предоставляемому абоненту после проведения разговора 	
283. Наличный расчет с абонентами телефонной сети
 
Наличный расчет
 	Расчет с абонентами телефонной сети, при котором абоненты оплачивают междугородный разговор, предоставляемый с переговорного пункта 	
284. Тарификация услуг телефонной сети
 
Telephone network services tariff system
 	Система показателей, позволяющих производить расчет с абонентами телефонной сети 	
285. Тариф услуг телефонной сети
 
Telephone network services tariff
 	Государственная плановая цена, по которой предоставляются услуги связи различным потребителям 	
286. Тариф за дополнительные виды обслуживания
 	- 	
287. Повременной тариф телефонных разговоров
 	Система оплаты телефонных разговоров при которой оплата начисляется в зависимости от продолжительности разговора 
	
288. Тарифная зона
 
Tariff zone 	Территория, на которую распространяется единый повременной тариф телефонных разговоров.
 
Примечание. При разговоре абонентов разных телефонных зон оплата начисляется с учетом числа зон, находящихся на территории, разделяющей абонентов

289. Абонентский телефонный счетчик
 
Subscriber’s telephone meter
 	Абонентское телефонное устройство, предназначенное для учета числа состоявшихся телефонных разговоров и (или) их продолжительности 	
290. Индивидуальный способ учета стоимости телефонных разговоров 	Способ учета стоимости телефонных разговоров, основанный на использовании индивидуальных абонентских телефонных счетчиков
 	
291. Централизованный способ учета стоимости телефонных разговоров
 	Способ учета стоимости телефонных разговоров, основанный на использовании телефонной станции 	
292. Аппаратура автоматического определения номера
 
АОН
 	Устройство, предназначенное для определения категории и номера оконечного абонентского телефонного устройства вызывающего абонента 	
293. Аппаратура повременного учета стоимости телефонных разговоров
 
АПУС
 	- 	
294. Пункт расчета с абонентами
 	- 	

 АБОНЕНТСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ УСТРОЙСТВА, ИХ ПАРАМЕТРЫ И СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ
 	
295. Абонентская телефонная техника 	Совокупность абонентских телефонных устройств с их способами включения
 	
296. Абонентское телефонное устройство
 
Абонентское устройство 	Устройство, обеспечивающее абоненту телефонной сети подключение к коммутационной станции, передачу информации для выбора абонента, информационной или справочной служб телефонной сети и ведения разговора
 	
297. Оконечное абонентское телефонное устройство
 
Оконечное абонентское устройство
 
Subscriber’s telephone station
 	Абонентское телефонное устройство, предназначенное для ведения разговора 	
298. Линейное абонентское телефонное устройство
 
Линейное абонентское устройство 
 Subscriber’s telephone line 
	Абонентское телефонное устройство, предназначенное для соединения оконечного и станционного абонентских телефонных устройств и состоящее из абонентской линии телефонной сети, элементов распределительных шкафов, ящиков, кабельных вводов
 	
299. Станционное абонентское телефонное устройство
 
Станционное абонентское устройство 	Абонентское телефонное устройство, состоящее из средств защиты и абонентского комплекта, которым оборудуется каждая абонентская линия телефонной сети на входе коммутационной станции
 	
300. Категория оконечного абонентского телефонного устройства
 
Категория оконечного абонентского устройства
 	Признак, характеризующий возможность получения с оконечного абонентского телефонного устройства различных видов обслуживания 	
301. Телефонный аппарат
 
ТА
 
Telephone set
 	Оконечное абонентское телефонное устройство, предназначенное для передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов телефонной сети и сигналов управления 	
302. Телефонный аппарат общего применения 	Телефонный аппарат, предназначенный для включения в общегосударственную автоматически коммутируемую телефонную сеть
 	
303. Телефонный аппарат cпециального применения 	Телефонный аппарат, предназначенный для работы в особых условиях в общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети.
 
Примечание. К телефонным аппаратам специального применения относятся: шахтные корабельные, шумостойкие, монтерские и др.

304. Телефонный аппарат с автоматическим повторением набранного номера 	Телефонный аппарат с запоминающим устройством, обеспечивающий после отбоя и телефонного разъединения-соединения повторение последнего набранного номера при нажатии кнопки "повтор"
 	
305. Телефонный аппарат системы местной батареи
 
ТА МБ
 
Local battery telephone set
 	Телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого осуществляется от индивидуального источника, расположенного в корпусе телефонного аппарата 	
306. Телефонный аппарат системы центральной батареи
 
ТА ЦБ
 	Телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого осуществляется от общего источника постоянного тока, установленного на коммутационной станции 	
307. Телефонный аппарат без номеронабирателя
 
Manual telephone set
 	Телефонный аппарат, предназначенный для включения в ручную коммутационную станцию 	
308. Телефонный аппарат с номеронабирателем
 
Automatic telephone set
 	Телефонный аппарат, предназначенный для включения в автоматическую телефонную станцию 	
309. Телефонный аппарат настенный
 	- 	
310. Телефонный аппарат настольный
 	- 	
311. Телефонный аппарат с переменной схемой приема и передачи
 	Телефонный аппарат с попеременной работой микрофона и телефона 	
312. Телефонный аппарат с противоместной схемой 	Телефонный аппарат, способ включения микрофона и телефона которого обеспечивает уменьшение местного эффекта.
 
Примечание. Местный эффект - прослушивание окружающих шумов и собственной речи в телефоне

313. Телефонный аппарат для четырехпроводного включения
 	Телефонный аппарат с разделенным включением микрофона и телефона 	
314. Громкоговорящий телефонный аппарат
 
Loudspeaking telephone set
 	Телефонный аппарат, осуществляющий прием речевых сигналов посредством громкоговорящего устройства 	
315. Телефонный аппарат с усилителем приема (приема и передачи) 	Телефонный аппарат с устройством повышения уровней приема (приема и передачи) речевых сигналов сверх значений, установленных для телефонных аппаратов общего применения
 	
316. Телефонный аппарат с автонабором 	Телефонный аппарат с устройством, обеспечивающим автоматическую передачу одного из группы заранее введенных в запоминающее устройство номеров после нажатия абонентом телефонной сети соответствующих кнопок
 	
317. Видеотелефонный аппарат
 
Videophone
 	Телефонный аппарат с устройством, обеспечивающим передачу и прием одновременно речевых сообщений и изображения
 	
318. Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем
 
Ндп. Тастатурный ТА
 
Push-button telephone set
 	- 	
319. Телефонный аппарат с аналого-цифровым преобразователем 	Телефонный аппарат, осуществляющий преобразование аналоговых сигналов электросвязи в цифровые для передачи и приема по абонентской линии телефонной сети
 	
320. Телефонный аппарат с автоответчиком
 
Telephone answering and recording set
 	Телефонный аппарат с автоматическим устройством, записывающим и воспроизводящим речь 	
321. Таксофон
 
Ндп. Монетный телефонный аппарат
 
Ндп. Телефон-автомат
 
Coin box set
 	Телефонный аппарат с устройством для оплаты разового разговора 	
322. Междугородный таксофон
 
Trunk coin box set
 	Таксофон с устройством учета стоимости разговора в зависимости от дальности и продолжительности связи 	
323. Вызывной прибор телефонного аппарата
 
Вызывной прибор
 
Call indicating device
 	Прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема или передачи сигналов вызова 	
324. Звонок телефонного аппарата
 
Звонок
 
Telephone bell
 	Вызывной прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема электрических сигналов переменного тока и преобразования их в акустические посредством удара бойка о чашки звонка или металлические пластинки 	
325. Тональный вызывной прибор телефонного аппарата
 
Тональный вызывной прибор
 
Tone ringer
 	Вызывной прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема электрических сигналов переменного тока и преобразования их в акустические посредством зуммерного устройства 	
326. Индуктор телефонного аппарата
 
Индуктор
 
Magneto
 	Вызывной прибор телефонного аппарата с ручным приводом, вырабатывающий сигналы вызова и отбоя 	
327. Номеронабиратель 

Dial 	Устройство телефонного аппарата, посредством которого абоненты осуществляют передачу адресной информации на коммутационную станцию
 	
328. Дисковый номеронабиратель
 
Rotary dial 	Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при возвратном движении пальцевого диска в исходное положение
 	
329. Кнопочный номеронабиратель
 
Ндп. Тастатура
 
Push-button dial 	Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при нажатии кнопок.
 
Примечание. Адресная информация передается импульсным или частотным способом

330. Сенсорный номеронабиратель
 
Ндп. Тастатура
 	Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при поочередном касании элементов сенсорного поля 	
331. Рычажный переключатель телефонного аппарата
 
Рычажный переключатель 

Switch hook
 	Устройство, действующее по принципу рычага и обеспечивающее коммутацию микрофона и телефона с абонентской линией телефонной сети 	
332. Телефон
 
Telephone earphone 	Преобразователь электрических сигналов звуковой частоты в акустические, предназначенный для работы в условиях нагрузки на ухо человека
 	
333. Электродинамический телефон 	Телефон, действие которого основано на изменении силы воздействия на подвижную индуктивную катушку, возникающей при взаимодействии магнитных потоков, создаваемых постоянным магнитом и переменным током, протекающим по обмотке катушки, жестко связанной с мембраной телефона
 	
334. Пьезоэлектрический телефон 	Телефон, действие которого основано на деформации связанных с мембраной элементов из пьезоэлектрического материала при подключении к ним источника напряжения звуковой частоты
 	
335. Электромагнитный телефон 	Телефон, действие которого основано на изменении силы воздействия на ферромагнитную мембрану телефона или якорь, возникающей при взаимодействии магнитных потоков, создаваемых постоянным магнитом и переменным током, протекающим по обмотке неподвижной индуктивной катушки
 	
336. Электромагнитный телефон с простой электромагнитной системой 	Электромагнитный телефон, в котором колебание мембраны телефона происходит под влиянием силы, изменяющейся по значению и действующей в одном направлении
 	
337. Электромагнитный телефон с дифференциальной электромагнитной системой
 	Электромагнитный телефон, в котором колебание мембраны и якоря, жестко связанного с мембраной, происходит под действием силы, изменяющейся по значению и направлению 
	
338. Капсюльный телефон 

Telephone earphone capsule 	Телефон, все детали которого смонтированы в отдельном корпусе, являющемся сменным элементом телефонного аппарата
 	
339. Мембрана телефона (микрофона телефонного аппарата) 	Элемент телефона (микрофона телефонного аппарата), способный совершать упругие колебания, участвующий в преобразовании электрических сигналов звуковой частоты в акустические колебания (акустические колебания в электрические сигналы звуковой частоты)
 	
340. Микрофон телефонного аппарата 
Микрофон
 
Microphone
 	Устройство телефонного аппарата, преобразующее звуковые колебания в электрические сигналы звуковой частоты 	
341. Угольный микрофон
 
Carbon microphone 	Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано
 на изменении электрического сопротивления угольного порошка под воздействием звукового давления, действующего на мембрану микрофона
 	
342. Электретный микрофон телефонного аппарата 	Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на изменении электрической емкости между электродами, разделенными электретным материалом
 	
343. Электромагнитный микрофон телефонного аппарата 	Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС индукции в обмотке неподвижной индуктивной катушки при изменении магнитного потока, вызванного изменением сопротивления магнитной цепи электромагнитной системы микрофона в результате колебания мембраны или якоря
 	
344. Электродинамический микрофон телефонного аппарата 	Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС индукции в обмотке индуктивной катушки, перемещающейся в поле постоянного магнита при воздействии звуковых колебаний на мембрану микрофона, жестко связанную с катушкой
 	
345. Пьезоэлектрический микрофон телефонного аппарата 	Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС на поверхностях пьезоэлемента, связанного с мембраной, при воздействии на нее звуковых колебаний
 	
346. Микрофон телефонного аппарата ближнего действия 	Микрофон телефонного аппарата, предназначенный для условий работы вблизи источника звуковых колебаний
 	
347. Направленный микрофон телефонного аппарата 	Микрофон телефонного аппарата, чувствительность которого зависит от направления прихода звуковых колебаний
 	
348. Капсюльный микрофон телефонного аппарата
 
Microphone capsule
 	Микрофон телефонного аппарата, детали которого смонтированы в отдельном корпусе, являющемся сменным элементом телефонного аппарата 	
349. Микротелефонная трубка
 
Ндп. Микротелефон
 
Handset
 	Устройство, обеспечивающее определенное взаимное расположение микротелефона телефонного аппарата и телефона, предназначенное для удержания в руке при пользовании связью 	
350. Телефонный шнур
 
Ндп. Микротелефонный шнур
 	По ГОСТ 15845 	
351. Розетка телефонного аппарата 	Устройство для подключения оконечных абонентских телефонных устройств к абонентской линии телефонной сети
 	
352. Штепсельная розетка телефонного aппарата 	Розетка телефонного аппарата с контактами на размыкание, предназначенная для многократного включения и отключения телефонного аппарата от абонентской линии телефонной сети
 	
353. Штепсельная розетка телефонного аппарата с конденсатором 	Штепсельная розетка телефонного аппарата, обеспечивающая безобрывность абонентской линии телефонной сети по переменному току при временном отключении телефонного аппарата
 	
354. Чувствительность телефона 	Величина, определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к действующему значению переменного напряжения, приложенного к зажимам телефона.
 
Примечание. Средняя чувствительность определяется в заданном диапазоне частот

355. Частотная характеристика чувствительности телефона 	Зависимость чувствительности телефона от частоты действующего переменного напряжения, приложенного к зажимам телефона при постоянном значении этого напряжения
 	
356. Неравномерность частотной характеристики чувствительности телефона 	Величина, определяемая отношением максимальной чувствительности телефона к минимальной в номинальном диапазоне частот, выраженная в децибелах
 	
357. Отдача телефона 	Величина, определяемая звуковым давлением, создаваемым телефоном в камере искусственного уха при испытательном напряжении, соответствующем подводимой электрической мощности 1 мВт.
 
Примечание. Средняя отдача определяется в заданном диапазоне частот

358. Коэффициент гармоник телефона
 
Ндп. Суммарный коэффициент гармонических искажений телефона 	Величина, определяемая отношением суммы эффективных напряжений всех гармоник, кроме первой, к эффективному напряжению первой гармоники электрического сигнала, выраженная в процентах, оценивающая нелинейность преобразования телефоном электрических сигналов звуковой частоты в акустические колебания
 	
359. Чувствительность микрофона телефонного аппарата
 
Ндп. Коэффициент передачи 	Величина, определяемая отношением действующего значения ЭДС, развиваемой микрофоном телефонного аппарата, к звуковому давлению в точке поля, в которое помещается микрофон при измерении.
 
Примечание. Средняя чувствительность определяется в заданном диапазоне частот

360. Частотная характеристика чувствительности микрофона телефонного аппарата 	Зависимость чувствительности микрофона телефонного аппарата от частоты сигнала звуковой частоты при постоянном значении звукового давления
 	
361. Неравномерность частотной характеристики чувствительности микрофона телефонного аппарата 	Величина, определяемая отношением максимальной чувствительности микрофона телефонного аппарата к минимальной в заданном диапазоне частот, выраженная в децибелах
 	
362. Коэффициент гармоник микрофона телефонного аппарата
 
Ндп. Суммарный коэффициент гармонических искажений микрофона 	Величина, определяемая отношением суммы эффективных напряжений всех гармоник, кроме первой, к эффективному напряжению первой гармоники электрического сигнала, действующих на зажимах микрофона телефонного аппарата, оценивающая нелинейность преобразования микрофоном звуковых колебаний в электрические сигналы звуковой частоты
 	
363. Отдача микрофона телефонного аппарата 	Величина, определяемая действующим значением напряжения, развиваемого микрофоном телефонного аппарата на нагрузке при воздействии звукового давления в 1 Па
 	
364. Частотная характеристика отдачи микрофона телефонного аппарата 	Зависимость отдачи микрофона телефонного аппарата от частоты сигнала звуковой частоты при постоянном значении звукового давления
 	
365. Амплитудная характеристика микрофона телефонного аппарата 	Зависимость чувствительности или отдачи микрофона телефонного аппарата от звукового давления сигнала, действующего на микрофон при постоянном значении частоты этого сигнала
 	
366. Нелинейность амплитудной характеристики микрофона телефонного аппарата 	Отклонение чувствительности или отдачи микрофона телефонного аппарата, измеренных при заданных значениях звукового давления сигнала, от чувствительности или отдачи при звуковом давлении в 1 Па
 	
367. Статическое сопротивление угольного микрофона 	Сопротивление угольного микрофона телефонного аппарата постоянному току при отсутствии возбуждения
 	
368. Динамическое сопротивление угольного микрофона 	Сопротивление угольного микрофона телефонного аппарата постоянному току при возбуждении его сигналом звуковой частоты
 	
369. Напряжение собственного шума угольного микрофона 	Напряжение, создаваемое ЭДС угольного микрофона телефонного аппарата при отсутствии возбуждения и измеряемое на нагрузке при включенном питании
 	
370. Коэффициент передачи телефонного аппарата
 
Коэффициент передачи
 	Отношение напряжения, развиваемого на линейных зажимах телефонного аппарата, к звуковому давлению, действующему на микрофон 	
371. Частотная характеристика коэффициента передачи телефонного аппарата 	Зависимость коэффициента передачи телефонного аппарата от частоты звукового сигнала при постоянном значении звукового давления, действующего на микрофон
 	
372. Коэффициент местного эффекта 	Величина, определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к звуковому давлению, воздействующему на микрофон этого же телефонного аппарата
 	
373. Коэффициент приема телефонного аппарата
 
Коэффициент приема 	Величина, определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к напряжению, приложенному к линейным зажимам телефонного аппарата
 	
374. Частотная характеристика коэффициента приема телефонного аппарата 	Зависимость коэффициента приема телефонного аппарата от частоты действующего переменного напряжения, приложенного к линейным зажимам телефонного аппарата, при постоянном значении напряжения
 	
375. Чувствительность телефонного аппарата к вызывному сигналу 	Наименьшее значение полной мощности вызывного сигнала на входе телефонного аппарата, при которой обеспечивается заданный уровень акустического вызывного сигнала телефонного аппарата
 	
376. Слоговая разборчивость телефонного аппарата
 
Logatom articulation
 	Мера разборчивости телефонной передачи, определяемая отношением правильно принятых слогов, не имеющих смыслового значения, к общему числу переданных слогов 	
377. Эквивалент затухания передачи телефонного аппарата
 
Sending reference equivalent 	Величина, определяемая разностью затуханий эталонной и испытуемой систем при равенстве громкости речи, прослушиваемой в приемной части эталонной системы при передаче речи попеременно через передающую часть испытуемой и эталонной систем
 	
378. Эквивалент затухания приема телефонного аппарата
 
Receiving reference equivalent 	Величина, определяемая разностью затуханий эталонной и испытуемой системы при равенстве громкости речи, передаваемой через передающую часть эталонной системы при прослушивании этой речи попеременно через приемную часть испытуемой и эталонной систем
 	
379. Эквивалент затухания местного эффекта
 
Reference equivalent of side-tone path 	Величина, определяемая затуханием, устанавливаемым в цепи эталонной системы при равенстве громкости речи, передаваемой попеременно через эталонную систему и по цепи местного эффекта испытуемой системы и прослушиваемой в телефонах эталонной и испытуемой систем
 	
380. Индивидуальное включение телефонного аппарата 	Способ включения телефонного аппарата в коммутационную станцию с предоставлением индивидуальной абонентской линии телефонной сети
 	
381. Спаренное включение телефонных аппаратов 	Способ включения двух телефонных аппаратов, имеющих различные абонентские номера, к одной абонентской линии телефонной сети, предусматривающий невозможность одновременного ее использования
 	
382. Параллельное включение телефонных аппаратов 	Способ включения телефонных аппаратов, при котором им предоставляется одна абонентская линия, заканчивающаяся одним абонентским комплектом и имеющая один абонентский номер телефонной сети
 	
383. Циркулярное включение телефонных аппаратов 	Способ включения нескольких телефонных аппаратов в одну абонентскую линию телефонной сети с возможностями одновременного или раздельного вызова каждого из них
 	
384. Прямое включение телефонного аппарата в междугородную телефонную станцию
 	Способ включения телефонного аппарата непосредственно в междугородную телефонную станцию через абонентскую линию 
	
385. Абонентский комплект
 
АК 	Часть станционного абонентского телефонного устройства, которым оборудуется каждая абонентская линия телефонной сети на входе коммутационного поля коммутационной станции
 	
386. Комплект удаленного абонента 	Станционное абонентское телефонное устройство для включения абонентской линии телефонной сети с сопротивлением свыше максимально допустимого для обычной абонентской линии 
	
387. Комплект спаренных телефонных аппаратов
 
КСТА
 
Shared-service line circuit
 	Станционное абонентское телефонное устройство для спаренного включения телефонных аппаратов 	
388. Исходящий шнуровой комплект таксофонов 	Станционное абонентское телефонное устройство, обеспечивающее включение абонентской линии таксофона в коммутационное поле коммутационной станции, прием сигналов вызова, отбоя, питание микрофона, переполюсовку напряжения питания на проводах абонентской линии телефонной сети при ответе вызываемого абонента
 	
389. Дополнительный звонок телефонного аппарата
 	Звонок переменного тока, подключаемый к телефонному аппарату для дублирования сигнала вызова 
	
390. Телефонный блокиратор
 
Telephone holding device
 	Устройство для взаимного разделения электрических цепей спаренных телефонных аппаратов 	
391. Автонаборное абонентское телефонное устройство 	Устройство, обеспечивающее автоматическую передачу одного из группы заранее введенных в запоминающее устройство телефонного аппарата номеров после нажатия абонентом кнопок
 	
392. Телефонный автоответчик
 
Telephone answering set 	Устройство, обеспечивающее автоматическую запись и воспроизведение речевых сообщений для обеспечения телефонной связи
 	
393. Комплект тревожной сигнализации таксофона 	Устройство для передачи на коммутационную станцию информации о злоумышленном или случайном повреждении таксофона

Таблица 2
 
 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
		
Термин 	Номер термина
 	
Автоответчик телефонный 	392
 	
АК 	385
 	
АЛ 	62
 	
АМТС 	32
 	
АОН 	292
 	
Аппарат видеотелефонный 	317
 	
Аппарат телефонный 	301
 	
Аппарат телефонный без номеронабирателя 	307
 	
Аппарат телефонный громкоговорящий 	314
 	
Аппарат телефонный для четырехпроводного включения 	313
 	
Аппарат телефонный монетный 	321
 	
Аппарат телефонный настенный 	309
 	
Аппарат телефонный настольный 	310
 	
Аппарат телефонный общего применения 	302
 	
Аппарат телефонный с автоматическим повторением набранного номера 	304
 	
Аппарат телефонный с автонабором 	316
 	
Аппарат телефонный с автоответчиком 	320
 	
Аппарат телефонный с аналого-цифровым преобразователем 	319
 	
Аппарат телефонный системы местной батареи 	305
 	
Аппарат телефонный системы центральной батареи 	306
 	
Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем 	318
 	
Аппарат телефонный с номеронабирателем 	308
 	
Аппарат телефонный с переменной схемой приема и передачи 	311
 	
Аппарат телефонный специального применения 	303
 	
Аппарат телефонный с противоместной схемой 	312
 	
Аппарат телефонный с усилителем приема 	315
 	
Аппарат телефонный с усилителем приема и передачи 	315
 	
Аппаратура автоматического определения номера 	292
 	
Аппаратура повременного учета стоимости телефонных разговоров 	293
 	
АПУС 	293
 	
АТС 	29
 	
БКЭ 	94
 	
Блок временной коммутации 	104
 	
Блокиратор телефонный 	390
 	
Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационного блока
 	116
 	
Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационной станции
 	116
 	
Блок коммутационный 
  	103 	
Блок пространственной коммутации 
  	105 	
Вероятность ожидания обслуживания вызова
 	211 	
Вероятность ожидания обслуживания задержанного телефонного вызова свыше заданного времени
 	213 	
Вероятность ожидания обслуживания любого поступившего вызова свыше заданного времени 
	212 	
Вероятность ожидания обслуживания телефонного вызова 	211
 	
Вероятность потери первичного вызова   	209
   	
Вероятность потери первичного телефонного вызова 	209
 	
Вероятность потери повторного вызова 	210
 	
Вероятность потери повторного телефонного вызова 	210
 	
Вероятность превышения заданной длины очереди 	214
 	
Вид обслуживания абонента телефонной сети дополнительный 	154
 	
Вид услуг дополнительный 	154
 	
Включение каналов неполнодоступное прямое 	87
 	
Включение каналов неполнодоступное равномерное 	86
 	
Включение каналов неполнодоступное смешанное 	90
 	
Включение каналов неполнодоступное со сдвигом 	89
 	
Включение каналов неполнодоступное с перехватом 	88
 	
Включение каналов неполнодоступное ступенчатое 	85
 	
Включение каналов полнодоступное прямое 	83
 	
Включение каналов полнодоступное со сдвигом 	84
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное прямое 	87
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное равномерное 	86
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное смешанное 	90
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное со сдвигом 	89
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное с перехватом 	88
 	
Включение каналов телефонной сети неполнодоступное ступенчатое 	85
 	
Включение каналов телефонной сети полнодоступное прямое 	83
 	
Включение каналов телефонной сети полнодоступное со сдвигом 	84
 	
Включение каналов телефонной сети транспонированное простое 	91
 	
Включение линий неполнодоступное прямое 	87
 	
Включение линий неполнодоступное равномерное 	86
 	
Включение линий неполнодоступное смешанное 	90
 	
Включение линий неполнодоступное со сдвигом 	89
 	
Включение линий неполнодоступное с перехватом 	88
 	
Включение линий неполнодоступное ступенчатое 	85
 	
Включение линий полнодоступное прямое 	83
 	
Включение линий полнодоступное со сдвигом 	84
 	
Включение линий равнодоступное прямое 	83
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное прямое 	87
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное равномерное 	86
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное смешанное 	90
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное со сдвигом 	89
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное с перехватом 	88
 	
Включение линий телефонной сети неполнодоступное ступенчатое 	85
 	
Включение линий телефонной сети полнодоступное прямое 	83
 	
Включение линий телефонной сети полнодоступное со сдвигом 	84
 	
Включение линий телефонной сети простое транспонированное 	91
 	
Включение линий транспонированное 
  	91 	
Включение телефонного аппарата в междугородную телефонную станцию прямое 
  	384 	
Включение телефонного аппарата индивидуальное 	380
 	
Включение телефонного аппарата параллельное 	382
 	
Включение телефонных аппаратов спаренное 	381
 	
Включение телефонных аппаратов циркулярное 	383
 	
ВКС 	274
 	
Вызов абонента повторный без набора 
  	162 	
Вызов абонента по его заказу 	164
 	
Вызов абонента прямой 	158
 	
Вызов абонента сопровождающий 	157
 	
Вызов задержанный 	174
 	
Вызов обслуженный 	172
 	
Вызов первичный 	175
 	
Вызов повторный 	176
 	
Вызов поступивший 	171
 	
Вызов потерянный 	173
 	
Вызов телефонный 	169
 	
Вызов телефонный задержанный 	174
 	
Вызов телефонный обслуженный 	172
 	
Вызов телефонный первичный 	175
 	
Вызов телефонный повторный 	176
 	
Вызов телефонный поступивший 	171
 	
Вызов телефонный потерянный 	173
 	
Группа источников нагрузки 	230
 	
Группа источников телефонной нагрузки 	230
 	
Группа коммутационного поля нагрузочная 	112
 	
Группа коммутационного прибора связи коммутационная 	100
 	
Группа коммутационных приборов связи 	96
 	
Группа нагрузочная 	112
 	
ГТС 	20
 	
ДВО 	154
 	
Дисциплина обслуживания вызовов 	192
 	
Дисциплина обслуживания потоков телефонных вызовов 	192
 	
Длительность занятия 	217
 	
Длительность набора номера 
  	221 	
Длительность ожидания ответа станции 	220
 	
Длительность разговора 	222
 	
Длительность разъединения 	223
 	
Длительность разъединения телефонного соединения 	223
 	
Длительность соединения 	219
 	
Длительность телефонного занятия 	217
 	
Длительность телефонного разговора 	222
 	
Длительность телефонного соединения 	219
 	
Длительность установления соединения   	218
   	
Длительность установления телефонного соединения 	218
 	
Доступность 	64
 	
Доступность к группе коммутационных приборов связи 	97
 	
Доступность к пучку каналов телефонной сети 	64
 	
Доступность к пучку линий телефонной сети 	64
 	
Единица сигнальная 	263
 	
Занятие телефонное 	215
 	
Запрет входящей связи временный 	167
 	
Заявка телефонная 	168
 	
Звено 	102
 	
Звено коммутации 	102
 	
Звонок 	324
 	
Звонок телефонного аппарата 	324
 	
Звонок телефонного аппарата дополнительный 	389
 	
ЗЛ 	61
 	
Зона нумерации 	17
 	
Зона нумерации телефонной сети 	17
 	
Зона тарифная 	288
 	
ЗСЛ 	60
 	
ЗТС 	16
 	
Индекс внутризоновый 	250
 	
Индекс междугородный 	251
 	
Индекс международный 	252
 	
Индекс сети 	249
 	
Индекс телефонной сети 	249
 	
Индекс телефонной сети внутризоновый 	250
 	
Индекс телефонной сети междугородный 	251
 	
Индекс телефонной сети международный 	252
 	
Индуктор 	326
 	
Индуктор телефонного аппарата 	326
 	
Интенсивность нагрузки 	227
 	
Интенсивность стационарного потока телефонных вызовов 	191
 	
Интенсивность телефонной нагрузки 	227
 	
Искание 	132
 	
Искание вынужденное 	133
 	
Искание групповое 	136
 	
Искание линейное 	137
 	
Искание обусловленное 	139
 	
Искание предварительное 	135
 	
Искание свободное 	134
 	
Искание серийное 	138
 	
Искатель декадно-шаговый 	130
 	
Искатель машинный 	131
 	
Искатель с индивидуальным приводом 	126
 	
Искатель с обратным приводом 	128
 	
Искатель с прямым приводом 	127
 	
Искатель шаговый 	129
 	
Искатель электромеханический 	125
 	
Источник нагрузки 	229
 	
Источник телефонной нагрузки 	229
 	
Канал вторичной сети временной 	7
 	
Канал вторичной сети пространственный 	6
 	
Канал сигнализации телефонной сети выделенный 	274
 	
Канал сигнализации телефонной сети общий 	275
 	
Каскад 	102
 	
Категория оконечного абонентского телефонного устройства 
  	300 	
Категория оконечного абонентского устройства 	300
 	
Качество обслуживания телефонных вызовов 	195
 	
КГ 	100
 	
Код внутризоновый 	256
 	
Код междугородный 	257
 	
Код передачи сигналов телефонной сети сигнальный 	267
 	
Код сигнальный 	267
 	
Код станции 	258
 	
Код станции местной телефонной сети 	258
 	
Коммутатор 	99
 	
Коммутатор коммутационного поля 	99
 	
Коммутация автоматическая 	141
 	
Коммутация временная 
  	143 	
Коммутация в сетях связи 	8
 	
Коммутация кроссовая 	146
 	
Коммутация оперативная 	145
 	
Коммутация полупостоянная 	146
 	
Коммутация пространственная 	142
 	
Коммутация ручная 	140
 	
Коммутация цифровая 	143
 	
Коммутация электронная 	144
 	
Комплект абонентский 	385
 	
Комплект коммутационной станции 	121
 	
Комплект спаренных телефонных аппаратов 	387
 	
Комплект таксофонов шнуровой исходящий 	388
 	
Комплект тревожной сигнализации таксофона 	393
 	
Комплект удаленного абонента 	386
 	
Конференц-связь 	160
 	
Коэффициент гармоник микрофона телефонного аппарата 	362
 	
Коэффициент гармоник телефона 	358
 	
Коэффициент гармонических искажений микрофона суммарный 	362
 	
Коэффициент гармонических искажений телефона суммарный 	358
 	
Коэффициент концентрации 	240
 	
Коэффициент концентрации телефонной нагрузки 	240
 	
Коэффициент местного эффекта 	372
 	
Коэффициент передачи 	359
 	
Коэффициент передачи 	370
 	
Коэффициент передачи телефонного аппарата 	370
 	
Коэффициент приема 	373
 	
Коэффициент приема телефонного аппарата 	373
 	
Коэффициент пучка каналов телефонной сети кроссировочный 	67
 	
Коэффициент пучка линий  телефонной сети кроссировочный 	67
 	
Коэффициент телефонного тяготения 	243
 	
Коэффициент телефонного тяготения нормированный 	244
 	
Коэффициент тяготения 
  	243 	
Коэффициент тяготения нормированный 	244
 	
Коэффициент уплотнения 	67
 	
КСТА 	387
 	
КЭ 	92
 	
Линия коммутационного поля коммутационного блока обходная внутризвенная 	119
 	
Линия коммутационного поля коммутационной блока промежуточная 	118
 	
Линия коммутационного поля коммутационного прибора связи 	117
 	
Линия коммутационного поля коммутационной станции обходная внутризвенная
 	119
 	
Линия коммутационного поля коммутационной станции промежуточная 	118
 	
Линия телефонной сети абонентская 	62
 	
Линия телефонной сети заказная 	61
 	
Линия телефонной сети заказно-соединительная 	60
 	
Линия телефонной сети соединительная 	58
 	
Линия телефонной сети соединительная междугородная 	59
 	
Мембрана микрофона телефонного аппарата 	339
 	
Мембрана телефона 	339
 	
Микротелефон 	349
 	
Микрофон 	340
 	
Микрофон телефонного аппарата 	340
 	
Микрофон телефонного аппарата ближнего действия 	346
 	
Микрофон телефонного аппарата капсюльный 	348
 	
Микрофон телефонного аппарата направленный 	347
 	
Микрофон телефонного аппарата пьезоэлектрический 	345
 	
Микрофон телефонного аппарата электретный 	342
 	
Микрофон телефонного аппарата электродинамический 	344
 	
Микрофон телефонного аппарата электромагнитный 	343
 	
Микрофон угольный 
  	341 	
МКС
       	124 	
МКЭ 	93
 	
МТС 	31
 	
Набор номера сокращенный 	155
 	
Нагрузка внутристанционная 	236
 	
Нагрузка входящая 	238
 	
Нагрузка избыточная 	234
 	
Нагрузка исходящая 	237
 	
Нагрузка обслуженная 	232
 	
Нагрузка поступающая 	231
 	
Нагрузка потерянная 	233
 	
Нагрузка телефонная 	225
 	
Нагрузка телефонная внутристанционная 	236
 	
Нагрузка телефонная входящая 	238
 	
Нагрузка телефонная избыточная 	234
 	
Нагрузка телефонная исходящая 	237
 	
Нагрузка телефонная обслуженная 	232
 	
Нагрузка телефонная поступающая 	231
 	
Нагрузка телефонная потерянная 	233
 	
Нагрузка телефонная транзитная 	239
 	
Нагрузка телефонная удельная 	235
 	
Нагрузка транзитная 	239
 	
Нагрузка удельная 	235
 	
Направление телефонной связи 	70
 	
Напряжение собственного шума угольного микрофона 	369
 	
Нелинейность амплитудной характеристики микрофона телефонного аппарата 	366
 	
Неравномерность частотной характеристики чувствительности микрофона телефонного аппарата
 	361 	
Неравномерность частотной характеристики чувствительности телефона 	356
 	
Номер зоновой телефонной сети абонентский 	254
 	
Номер междугородной телефонной сети абонентский 
  	255 	
Номер местной телефонной сети абонентский 	253
 	
Номеронабиратель 	327
 	
Номеронабиратель дисковый 	328
 	
Номеронабиратель кнопочный 	329
 	
Номеронабиратель сенсорный 	330
 	
ОАКТС 	2
 	
Обслуживание без потерь 	200
 	
Обслуживание вызовов 	170
 	
Обслуживание заявок 	170
 	
Обслуживание комбинированное 	205
 	
Обслуживание с ограниченным ожиданием 	204
 	
Обслуживание с ожиданием 	203
 	
Обслуживание с потерями 	201
 	
Обслуживание с явными потерями 	202
 	
Обслуживание телефонных вызовов 	170
 	
Обслуживание телефонных вызовов без потерь 	200
 	
Обслуживание телефонных вызовов в порядке поступления 	206
 	
Обслуживание телефонных вызовов в случайном порядке 	207
 	
Обслуживание телефонных вызовов комбинированное 	205
 	
Обслуживание телефонных вызовов с ограниченным ожиданием 	204
 	
Обслуживание телефонных вызовов с ожиданием 	203
 	
Обслуживание телефонных вызовов с потерями 	201
 	
Обслуживание телефонных вызовов с приоритетом 	208
 	
Обслуживание телефонных вызовов с явными потерями 	202
 	
Обслуживание телефонных заявок 	170
 	
ОКС 	275
 	
OП 	75
 	
ОПП 	76
 	
ОС 	38
 	
Отдача микрофона телефонного аппарата 
  	363 	
Отдача телефона 	357
 	
Отношение кроссировочное 	67
 	
Параметр потока вызовов   	190
   	
Параметр потока телефонных вызовов 	190
 	
Пауза телефонная 	167
 	
Переадресация 	156
 	
Переадресация вызова 	156
 	
Передача вызова абонента на автоинформатор 	165
 	
Переключатель рычажный 	331
 	
Переключатель телефонного аппарата рычажный 	331
 	
Подстанция телефонная 	39
 	
Поле коммутационное коммутационного блока 	109
 	
Поле коммутационное коммутационного прибора связи 	108
 	
Поле коммутационное коммутационной станции 	111
 	
Поле коммутационное ступени коммутации 	110
 	
Порядок обслуживания вызовов 	194
 	
Порядок обслуживания телефонных вызовов 	194
 	
Построение телефонной сети по способу соединения каждой коммутационной станции с каждой
 	78 	
Потери по времени 	199
 	
Потери по вызовам 	197
 	
Потери по нагрузке 	198
 	
Потери телефонные 	196
 	
Потери телефонные по времени 	199
 	
Потери телефонные по вызовам 	197
 	
Потери телефонные по нагрузке 	198
 	
Поток без последействия 	182
 	
Поток вызовов 	177
 	
Поток детерминированный 	178
 	
Поток ординарный 	181
 	
Поток Пальма 	189
 	
Поток примитивный 	186
 	
Поток простейший 	187
 	
Поток рекуррентный 	188
 	
Поток с ограниченным последействием 	183
 	
Поток с простым последействием 	184
 	
Поток симметричный 	185
 	
Поток случайный 	179
 	
Поток стационарный 	180
 	
Поток телефонных вызовов 	177
 	
Поток телефонных вызовов без последействия 	182
 	
Поток телефонных вызовов детерминированный 	178
 	
Поток телефонных вызовов ординарный 	181
 	
Поток телефонных вызовов от ограниченного числа однородных источников телефонной нагрузки
 	186 	
Поток телефонных вызовов Пальма 	189
 	
Поток телефонных вызовов примитивный 	186
 	
Поток телефонных вызовов простейший 	187
 	
Поток телефонных вызовов рекуррентный 	188
 	
Поток телефонных вызовов симметричный 
  	185 	
Поток телефонных вызовов случайный 
  	179 	
Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием 	183
 	
Поток телефонных вызовов с простым последействием 	184
 	
Поток телефонных вызовов стационарный 	180
 	
ПП 	73
 	
ППВ 	77
 	
Прибор вызывной 	323
 	
Прибор вызывной тональный 	325
 	
Прибор связи коммутационный 	95
 	
Прибор телефонного аппарата вызывной 	323
 	
Прибор телефонного аппарата вызывной тональный 	325
 	
Проводность коммутационного прибора связи 	98
 	
Промлиния 	118
 	
ПС 	39
 	
Пункт расчета с абонентами 	294
 	
Путь местной телефонной сети основной 	74
 	
Путь соединительный 	5
 	
Путь соединительный внутристанционный 	120
 	
Путь телефонной сети обходной 	75
 	
Путь телефонной сети обходной промежуточный 	76
 	
Путь телефонной сети последнего выбора 	77
 	
Путь телефонной сети прямой 	73
 	
Пучок каналов неполнодоступный 	66
 	
Пучок каналов неравнодоступный 	66
 	
Пучок каналов полнодоступный 	65
 	
Пучок каналов равнодоступный 	65
 	
Пучок каналов телефонной сети 	63
 	
Пучок каналов телефонной сети неполнодоступный 	66
 	
Пучок каналов телефонной сети полнодоступный 	65
 	
Пучок коммутационных приборов 	96
 	
Пучок линий неполнодоступный 	66
 	
Пучок линий неравнодоступный 	66
 	
Пучок линий полнодоступный 	65
 	
Пучок линий равнодоступный 	65
 	
Пучок линий телефонной сети 	63
 	
Пучок линий телефонной сети неполнодоступный 	66
 	
Пучок линий телефонной сети полнодоступный 	65
 	
Разборчивость телефонного аппарата слоговая 	376
 	
Район телефонный 	25
 	
Район телефонный узловой 	26
 	
Расчет авансный 	281
 	
Расчет кредитный 	282
 	
Расчет наличный 	283
 	
Расчет с абонентами телефонной сети авансный 	281
 	
Расчет с абонентами телефонной сети кредитный 	282
 	
Расчет с абонентами телефонной сети наличный 	283
 	
РАТС 	33
 	
Режим работы сети ОКС квазисвязанный 	279
 	
Режим работы сети ОКС несвязанный 	278
 	
Режим работы сети ОКС связанный 	277
 	
Розетка телефонного аппарата 	351
 	
Розетка телефонного аппарата штепсельная 	352
 	
Розетка телефонного аппарата штепсельная с конденсатором 	353
 	
РТС 	28
 	
Связь междугородная по паролю 	166
 	
Связь телефонная 	3
 	
Связь телефонная входящая 	72
 	
Связь телефонная исходящая 	71
 	
СЕ 	263
 	
Сеть внутризоновая 	18
 	
Сеть междугородная 	15
 	
Сеть местная 	19
 	
Сеть общих каналов сигнализации телефонной сети 	276
 	
Сеть ОКС 	276
 	
Сеть телефонная 	11
 	
Сеть телефонная автоматически коммутируемая общегосударственная 	2
 	
Сеть телефонная аналоговая 	13
 	
Сеть телефонная аналого-цифровая 	14
 	
Сеть телефонная внутризоновая 	18
 	
Сеть телефонная городская 	20
 	
Сеть телефонная зоновая 	16
 	
Сеть телефонная комбинированная 	22
 	
Сеть телефонная междугородная 	15
 	
Сеть телефонная местная 	19
 	
Сеть телефонная нерайонированная 	24
 	
Сеть телефонная районированная 	23
 	
Сеть телефонная сельская 	21
 	
Сеть телефонная цифровая 	12
 	
Сигнализация абонента поисковая 
  	161 	
Сигнализация абонентская 
  	260 	
Сигнализация внутристанционная 
  	262 	
Сигнализация внутриузловая 
  	262 	
Сигнализация межстанционная 
  	261 	
Сигнализация телефонной сети абонентская 
  	260 	
Сигнализация телефонной сети внутристанционная 
  	262 	
Сигнализация телефонной сети внутриузловая 
  	262 	
Сигнализация телефонной сети межстанционная 
  	261 	
Сигнал информационный 	264
 	
Сигнал линейный 	266
 	
Сигнал телефонной сети информационный 	264
 	
Сигнал телефонной сети линейный 	266
 	
Сигнал телефонной сети управления 	265
 	
Сигнал управления 	265
 	
Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная 	1
 	
Система заказная 	150
 	
Система закрытая 	246
 	
Система комбинированная 	153
 	
Система коммутационная 	10
 	
Система немедленная 	151
 	
Система обслуживания заявок заказная 	150
 	
Система обслуживания заявок комбинированная 	153
 	
Система обслуживания заявок немедленная 	151
 	
Система обслуживания заявок скорая 	152
 	
Система открытая 	274
 	
Система расчета с абонентами телефонной сети 	280
 	
Система сигнализации 	259
 	
Система сигнализации телефонной сети 	259
 	
Система скорая 	152
 	
Система с постоянными кодами и индексами выхода 	248
 	
Система телефонной нумерации 	245
 	
Система телефонной нумерации закрытая 	246
 	
Система телефонной нумерации открытая 	247
 	
Система телефонной нумерации с постоянными кодами и индексами выхода 	248
 	
Система эксплуатации заказная 	150
 	
Система эксплуатации комбинированная 	153
 	
Система эксплуатации немедленная 	151
 	
Система эксплуатации скорая 	152
 	
СЛ 	58
 	
СЛМ 	59
 	
Соединение телефонное 	216
 	
Соединитель 	122
 	
Соединитель коммутационной системы 	122
 	
Соединитель коммутационной системы многократный 	123
 	
Соединитель коммутационной системы многократный координатный 	124
 	
Соединитель многократный 	123
 	
Сообщение телефонное 	224
 	
Сопротивление угольного микрофона динамическое 	368
 	
Сопротивление угольного микрофона статическое 	367
 	
Способ иерархический 	82
 	
Способ каждая с каждой 	78
 	
Способ комбинированный 	81
 	
Способ обслуживания 	193
 	
Способ обслуживания телефонных вызовов 	193
 	
Способ передачи сигналов батарейный 	271
 	
Способ передачи сигналов многочастотный 	273
 	
Способ передачи сигналов по выделенному каналу сигнализации 	268
 	
Способ передачи сигналов по общему каналу сигнализации 	269
 	
Способ передачи сигналов по разговорному каналу 	270
 	
Способ передачи сигналов частотный 	272
 	
Способ полуавтоматический 	148
 	
Способ построения телефонной сети иерархический 	82
 	
Способ построения телефонной сети комбинированный 	81
 	
Способ построения телефонной сети радиальный 	80
 	
Способ построения телефонной сети узловой 	79
 	
Способ радиальный 	80
 	
Способ ручной 	147
 	
Способ узловой 	79
 	
Способ установления соединения автоматический 	149
 	
Способ установления соединения полуавтоматический 	148
 	
Способ установления соединения ручной 	147
 	
Способ учета стоимости телефонных разговоров индивидуальный 	290
 	
Способ учета стоимости телефонных разговоров централизованный 	291
 	
Способность направления телефонной связи пропускная 	69
 	
Способность пучка каналов пропускная 	68
 	
Способность пучка каналов телефонной сети пропускная 	68
 	
Способность пучка линий пропускная 	68
 	
Способность пучка линий телефонной сети пропускная 	68
 	
Средства телефонной связи 	4
 	
Станция коммутационная 	9
 	
Станция междугородной телефонной сети оконечно-транзитная   	41
 	
Станция местной телефонной сети опорная 	40
 	
Станция местной телефонной сети опорно-транзитная 	42
 	
Станция телефонная 	27
 	
Станция телефонная автоматическая 	29
 	
Станция телефонная автоматическая декадно-шаговой системы 	53
 	
Станция телефонная автоматическая квазиэлектронной системы 	55
 	
Станция телефонная автоматическая координатной системы 	54
 	
Станция телефонная автоматическая релейной системы 	57
 	
Станция телефонная автоматическая цифровая 	30
 	
Станция телефонная автоматическая электронной системы 	56
 	
Станция телефонная городская 	34
 	
Станция телефонная междугородная 	31
 	
Станция телефонная междугородная автоматическая 	32
 	
Станция телефонная оконечная 	38
 	
Станция телефонная районная автоматическая 	33
 	
Станция телефонная ручная 	28
 	
Станция телефонная узловая 	37
 	
Станция телефонная учрежденческо-производственная 	35
 	
Станция телефонная центральная 	36
 	
Структура коммутационного поля коммутационного блока звеньевая 	113
 	
Структура коммутационного поля коммутационного блока звеньевая древовидная
 	115 	
Структура коммутационного поля коммутационного блока однозвенная 	114
 	
Структура коммутационного поля коммутационной  станции звеньевая 	113
 	
Структура коммутационного поля коммутационной станции звеньевая древовидная
 	115 	
Структура коммутационного поля коммутационной станции однозвенная 	114
 	
СТС 	21
 	
Ступень искания 	107
 	
Ступень коммутации 	106
 	
Счетчик телефонный абонентский 	289
 	
ТА 	301
 	
Таксофон 
  	321 	
Таксофон междугородный 
  	322 	
ТА МБ 	305
 	
Тариф за дополнительные виды обслуживания 	286
 	
Тариф телефонных разговоров повременной 	287
 	
Тариф услуг телефонной сети 	285
 	
Тарификация услуг телефонной сети 	284
 	
Тастатура 	329, 330
 	
ТА тастатурный 
  	318 	
ТА ЦБ 	306
 	
Телефон 	332
 	
Телефон-автомат 	321
 	
Телефон капсюльный 	338
 	
Телефон пьезоэлектрический 	334
 	
Телефон электродинамический 	333
 	
Телефон электромагнитный 	335
 	
Телефон электромагнитный с дифференциальной электромагнитной системой 	337
 	
Телефон электромагнитный с простой электромагнитной системой 	336
 	
Техника телефонная абонентская 	295
 	
Точка коммутации 	101
 	
Точка коммутации коммутационного поля 	101
 	
Точка пересечения 	101
 	
Точка скрещивания 	101
 	
Трубка микротелефонная 	349
 	
ТУ 	43
 	
Тяготение 	241
 	
Тяготение равномерное 	242
 	
Тяготение равномерное телефонное 	242
 	
Тяготение телефонное 	241
 	
УАК 	44
 	
Уведомление абонента о поступлении вызова 	163
 	
УВС 	45
 	
УВСМ 	46
 	
Узел автоматической коммутации телефонный 	44
 	
Узел автоматический телефонный декадно-шаговой системы 	53
 	
Узел автоматический телефонный квазиэлектронной системы 	55
 	
Узел автоматический телефонный координатной системы 	54
 	
Узел автоматический телефонный релейной системы 	57
 	
Узел автоматический телефонный электронной системы 	56
 	
Узел входящего междугородного сообщения телефонный 	46
 	
Узел входящего сообщения телефонный 	45
 	
Узел заказно-соединительных линий телефонный 	48
 	
Узел исходящего-входящего сообщения телефонный 	49
 	
Узел исходящего сообщения телефонный 	47
 	
Узел обходных связей 	50
 	
Узел сельско-пригородной связи 	51
 	
Узел специальных служб телефонный 	52
 	
Узел телефонный 	43
 	
УЗСЛ 	48
 	
УИВС 	49
 	
УИС 	47
 	
УОС 	50
 	
УПТС 	35
 	
УС 	37
 	
УСП 	51
 	
УСС 	52
 	
Установка вызова абонента на ожидание 	159
 	
Устройство абонентское 	296
 	
Устройство абонентское линейное 	298
 	
Устройство абонентское оконечное 	297
 	
Устройство абонентское станционное 	299
 	
Устройство абонентское телефонное 	296
 	
Устройство абонентское телефонное автонаборное 	391
 	
Устройство абонентское телефонное линейное 	298
 	
Устройство абонентское телефонное оконечное 	297
 	
Устройство абонентское телефонное станционное 	299
 	
Характеристика коэффициента передачи телефонного аппарата частотная 	371
 	
Характеристика коэффициента приема телефонного аппарата частотная 	374
 	
Характеристика микрофона телефонного аппарата амплитудная 	365
 	
Характеристика отдачи микрофона телефонного аппарата частотная 	364
 	
Характеристика чувствительности микрофона телефонного аппарата частотная 	360
 	
Характеристика чувствительности телефона частотная 	355
 	
ЦАТС 	30
 	
ЦС 	36
 	
Час наибольшей телефонной нагрузки 	228
 	
Часозанятие телефонное 	226
 	
Чувствительность микрофона телефонного аппарата 	359
 	
Чувствительность телефона 	354
 	
Чувствительность телефонного аппарата к вызывному сигналу 	375
 	
Шнур 	120
 	
Шнур микротелефонный 	350
 	
Шнур телефонный 	350
 	
Эквивалент затухания местного эффекта 	379
 	
Эквивалент затухания передачи телефонного аппарата 	377
 	
Эквивалент затухания приема телефонного аппарата 	378
 	
Элемент связи коммутационный 	92
 	
Элемент связи коммутационный бесконтактный 	94
 	
Элемент связи коммутационный механический 	93

 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Таблица 3 

		
Термин 	Номер термина
 	
Accepted telephone call 	171
 	
Analog telephone network 	13
 	
Analog to digital telephone network 	14
 	
Any terminated call service delay probability 	212
 	
Associated channel signalling 	268
 	
Attendant assistance conferencing 	160
 	
Attendant telephone traffic 	232
 	
Automatic call diversion 	156
 	
Automatic exchange 	29
 	
Automatic operation 	149
 	
Automatic redeal 	162
 	
Automatic switching 	141
 	
Automatic switching entity 	44
 	
Automatic telephone set 	308
 	
Automatic trunk exchange 	32
 	
Autorisation code 	166
 	
Availability to telephone network circuit group 	64
 	
Availability to the switching device group 	97
 	
Battery signalling 	271
 	
Busy telephone traffic hour 	228
 	
Call congestion 	116
 	
Call indicating device 	323
 	
Call waiting 	159
 	
Called telephone traffic 	238
 	
Called telephony 	72
 	
Calling telephone traffic 	237
 	
Calling telephony 	71
 	
Carbon microphone 	341
 	
Central exchange 	36
 	
Central office area 	25
 	
Circuit group telephone network cross-patching factor 	67
 	
Circuit group telephone network traffic capacity 	68
 	
Closed telephone numbering system 	246
 	
Coin box set 	321
 	
Combined application system 	153
 	
Common channel signalling 	269
 	
Common channel signalling network 	276
 	
Communication path 	5
 	
Conditional selection 	139
 	
Connecting path 	120
 	
Continuous hunting 	134
 	
Continuous hunting contacts 	138
 	
Cross switching 	146
 	
Crossbar entity 	54
 	
Crossbar exchange 	54
 	
Decade step-by-step entity 	53
 	
Decade step-by-step exchange 	53
 	
Delayed telephone call 	174
 	
Delayed telephone call service more than fixed time probability 	213
 	
Determinant telephone call flow 	178
 	
Dial 	327
 	
Dial-tone delay 	220
 	
Dialling-time 	221
 	
Digital automatic exchange 	30
 	
Digital telephone network 	12
 	
Direct full-available line connection 	83
 	
Direct full-available trunk circuit connection 	83
 	
Direct-action selector 	127
 	
Electromechanical selector 	125
 	
Electronic entity 	56
 	
Electronic exchange 	56
 	
Electronic switching 	144
 	
Exuberant telephone traffic 	234
 	
Fast application service 	152
 	
First telephone call 	175
 	
Fixed telephone call flow 	180
 	
Fixed telephone call flow intensity 	191
 	
Follow me 	157
 	
Frequency signalling 	272
 	
Full-available telephone network circuit group 	65
 	
Gravity factor 	243
 	
Group selection 	136
 	
Handset 	349
 	
Hot line 	158
 	
Immediate application service 	151
 	
Incoming information switching entity 	45
 	
Intermediate line 	118
 	
Interzone code 	256
 	
Interzone exchange network 	18
 	
Interzone index 	250
 	
Intraoffice telephone traffic 	236
 	
Junction area 	26
 	
Limited-available telephone network circuit group 	66
 	
Linear selection 	137
 	
Local battery telephone set 	305
 	
Local exchange 	34
 	
Local exchange network 	19
 	
Local exchange area first choice route 	74
 	
Local telephone network customer number 	253
 	
Local telephone network exchange code 	258
 	
Logatom articulation 	376
 	
Lost telephone call 	173
 	
Lost telephone traffic 	233
 	
Loudspeaking telephone set 	314
 	
Magneto 	326
 	
Manual exchange 	28
 	
Manual operation 	147
 	
Manual switching 	140
 	
Manual telephone set 	307
 	
Mechanical selector 	131
 	
Mechanical switching element 	93
 	
Microphone 	340
 	
Microphone capsule 	348
 	
More than fixed queue probability 	214
 	
Multiexchange network 	23
 	
Multifrequency signalling 	273
 	
National automatic telephone communication system 	1
 	
Numerical selection 	133
 	
Offered telephone traffic 	231
 	
Only telephone call flow 	181
 	
Open telephone numbering system 	247
 	
Operative switching 	145
 	
Outgoing information switching entity 	47
 	
Paging 	161
 	
Palm telephone call flow 	189
 	
Primary telephone call loss probability 	209
 	
Private exchange 	35
 	
Public telephone network 	20
 	
Pulse controlled selector 	130
 	
Push-button dial 	329
 	
Push-button telephone set 	318
 	
Quality of telephone call service 	195
 	
Quasielectronic entity 	55
 	
Quasielectronic exchange 	55
 	
Random telephone call flow 	179
 	
Receiving reference equivalent 	378
 	
Recording application service 	150
 	
Reference equivalent of side-tone path 	379
 	
Relay entity 	57
 	
Relay exchange 	57
 	
Repeated telephone call 	176
 	
Repeated telephone call loss probability 	210
 	
Reverse-motion selector 	128
 	
Rotary dial 	328
 	
Rural telephone network 	21
 	
Selection 	132
 	
Semiautomatic operation 	148
 	
Sending reference equivalent 	377
 	
Separate drive selector 	126
 	
Serviced telephone call 	172
 	
Shared-service line circuit 	387
 	
Signal unit 	263
 	
Simplest telephone call flow 	187
 	
Single-exchange network 	24
 	
Single-stage switching 	114
 	
Space channel 	6
 	
Space switching 	142
 	
Spaceswitching unit 	105
 	
Speech channel signalling 	270
 	
Speed calling 	155
 	
Stage of selection 	107
 	
Standardized gravity factor 	244
 	
Static switching element 	94
 	
 Step-by-step selector 	129
 	
Subexchange 	39
 	
Subscriber’s telephone line 	298
 	
Subscriber’s telephone meter 	289
 	
Subscriber’s telephone station 	297
 	
Switch hook 	331
 	
Switch of the switching field 	99
 	
Switching device conductivity 	98
 	
Switching device group 	96
 	
Switching device of communication 	95
 	
Switching device communication switching group 	100
 	
Switching device communication switching field 	108
 	
Switching at the network 	8
 	
Switching element 	92
 	
Switching entity 	43
 	
Switching exchange 	9
 	
Switching exchange complement 	121
 	
Switching exchange switching field 	111
 	
Switching field line 	117
 	
Switching field source group 	112
 	
Switching link 	102
 	
Switching node 	101
 	
Switching system 	10
 	
Switching system connector 	122
 	
Switching system multiple connector 	123
 	
Switching system multiple coordinate connector 	124
 	
Switching stage 	106
 	
Switching stage switching field 	110
 	
Switching unit 	103
 	
Switching unit switching field 	109
 	
Symmetrical telephone call flow 	185
 	
Tandem exchange 	37
 	
Tariff zone 	288
 	
Telephone answering and recording set 	320
 	
Telephone answering set 	392
 	
Telephone bell 	324
 	
Telephone call 	169
 	
Telephone call combined service 	205
 	
Telephone call connection 	216
 	
Telephone call connection set-up delay 	218
 	
Telephone call connection time 	219
 	
Telephone call demand 	168
 	
Telephone call flow 	177
 	
Telephone call flow of limited number source 	186
 	
Telephone call flow rate 	190
 	
Telephone call flow with limited after-operation 	183
 	
Telephone call flow with simple after-operation 	184
 	
Telephone call flow without after-operation 	182
 	
Telephone call-hour 	226
 	
Telephone call loss 	197
 	
Telephone call release time 	223
 	
Telephone call service 	170
 	
Telephone call service delay probability 	211
 	
Telephone call service in direct order 	206
 	
Telephone call service in random order 	207
 	
Telephone call service operation 	193
 	
Telephone call service order 	194
 	
Telephone call service schedule 	192
 	
Telephone call service with delay 	203
 	
Telephone call service with limited delay 	204
 	
Telephone call service with loss 	201
 	
Telephone call service without loss 	200
 	
Telephone call service with priority 	208
 	
Telephone communication 	224
 	
Telephone communication resources 	4
 	
Telephone earphone 	332
 	
Telephone earphone capsule 	338
 	
Telephone exchange 	27
 	
Telephone gravitation 	241
 	
Telephone holding device 	390
 	
Telephone holding time 	222
 	
Telephone loss 	196
 	
Telephone network 	11
 	
Telephone network alternative route 	75
 	
Telephone network between exchange signalling 	261
 	
Telephone network circuit group 	63
 	
Telephone network connecting line 	58
 	
Telephone network control signal 	265
 	
Telephone network customer line 	62
 	
Telephone network customer signalling 	260
 	
Telephone network direct route 	73
 	
Telephone network direct limited-available line connection 	87
 	
Telephone network high circuit group 	76
 	
Telephone network index 	249
 	
Telephone network information signal 	264
 	
Telephone network intercepted limited-available line connection 	88
 	
Telephone network interexchange signalling 	262
 	
Telephone network international index 	252
 	
Telephone network interzone index 	250
 	
Telephone network last choice route 	77
 	
Telephone network lineal signal 	266
 	
Telephone network mixed limited-available line connection 	90
 	
Telephone network numbering zone 	17
 	
Telephone network record operator’s line 	61
 	
Telephone network routing 	70
 	
Telephone network routing traffic capacity 	69
 	
Telephone network seizure 	215
 	
Telephone network services tariff 	285
 	
Telephone network services tariff system 	284
 	
Telephone network signal transmitting signal code 	267
 	
Telephone network signalling associated channel 	274
 	
Telephone network signalling common channel 	275
 	
Telephone network signalling system 	259
 	
Telephone network simple transposed line connection 	91
 	
Telephone network slipped full-available line connection 	84
 	
Telephone network slipped limited-available line connection 	89
 	
Telephone network step limited-available line connection 	85
 	
Telephone network trunk connecting line 	59
 	
Telephone network trunk index 	251
 	
Telephone network trunk-record junction circuit 	60
 	
Telephone network uniform limited-available line connection 	86
 	
Telephone numbering system 	245
 	
Telephone rest 	167
 	
Telephone seizure 	215
 	
Telephone seizure time 	217
 	
Telephone set 	301
 	
Telephone time loss 	199
 	
Telephone traffic 	225
 	
Telephone traffic intensity 	227
 	
Telephone traffic load factor 	240
 	
Telephone traffic loss 	198
 	
Telephone traffic source 	229
 	
Telephone traffic source group 	230
 	
Telephony 	3
 	
Terminal exchange 	38
 	
Time switching 	143
 	
Timedividing channel 	7
 	
Timeswitching unit 	104
 	
Tone ringer 	325
 	
Transit telephone traffic 	239
 	
Trunk code 	257
 	
Trunk coin box set 	322
 	
Trunk exchange 	31
 	
Trunk incoming information switching entity 	46
 	
Trunk offering 	163
 	
Trunk telephone network 	15
 	
Trunk telephone network customer number 	255
 	
Uniform gravitation 	242
 	
Unit telephone traffic 	235
 	
Variable transfer 	165
 	
Videophone 	317
 	
Wake-up service 	164
 	
Zone telephone network 	16
 	
Zone telephone network customer number 	254

      
Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
 официальное издание
 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника.
 Термины и определения. Часть 2: Сб. ГОСТов. - 
М.: Стандартинформ, 2005